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Technische gegevens.
BMW 3 Serie.
M350 xDrive.
	
	
	BMW M350 xDrive

	
	
	

	Carrosserie
	
	

	Aantal portieren / zitplaatsen
	
	4 / 5

	Lengte / breedte / hoogte (onbeladen)
	mm
	4765 / 1850 / 1455

	Wielbasis
	mm
	2860

	Spoorbreedte, voor / achter
	mm
	1595 / 1599

	Draaicirkel
	m
	12.1

	Inhoud brandstoftank
	ca. l
	59

	Leeggewicht (DIN / EU)
	kg
	1860 / 1935

	Laadvermogen volgens DIN
	kg
	560

	Toegestaan totaalgewicht
	kg
	2420

	Toegestane aslasten, voor / achter
	kg
	1190 / 1290

	Max. toegestaan aanhangergewicht
(12%) geremd / ongeremd
	
kg
	
1800 / 750

	Max. toegestane daklast / kogeldruk
	
kg
	
75 / 75

	Inhoud bagageruimte
	l
	450

	Luchtweerstand
	cx × A
	0.28 × 2.29 m2

	
	
	

	Aandrijfsysteem
	
	

	Aandrijfconcept
	 
	BMW TwinPower Turbo-technologie: turbocompressor, directe High Precision Injection, volledig variabele klepregeling VALVETRONIC, variabele nokkenasregeling Double-VANOS, 48V-mild-hybridtechnologie met een in de transmissie geïntegreerde elektromotor

	Totaalvermogen
	kW / pk
	326 / 443

	Totaalkoppel
	Nm
	580

	
	
	

	Verbrandingsmotor
	
	

	Configuratie / aant. cilinders / kleppen
	
	R / 6 / 4

	Cilinderinhoud
	cm³
	2998

	Slag / boring
	mm
	94.6 / 82.0

	Compressieverhouding
	:1
	11.0

	Brandstof
	
	Min RON 91

	Nominaal vermogen
	kW / pk
	313 / 426

	bij
	min–1
	5600 – 6500 

	Nominaal koppel
	Nm
	540

	bij
	min–1
	1980 – 5400

	
	
	

	Elektromotor
	
	

	Nominaal vermogen
	kW / pk
	13 / 18

	Nominaal koppel
	Nm
	200

	
	
	

	Elektrisch systeem
	
	

	12V-accu
	Ah 
	60 

	48V-accu
	Ah 
	19,2 

	
	
	

	Rijdynamiek en veiligheid
	
	

	Voorwielophanging
	
	Dubbele-draagarmas in lichtgewicht aluminium-staalconstructie

	Achterwielophanging
	
	Vijfarmige as in lichtgewicht aluminium-staalconstructie

	Remmen, voor
	
	Geventileerde schijfremmen met vaste vierzuigerremklauw

	Remmen, achter
	
	Geventileerde schijfremmen met zwevende eenzuigerremklauw

	Rijstabiliteitssystemen
	  
  
	Standaard: DSC incl. ABS, ASC en DTC (Dynamic Traction Control), Cornering Brake Control, remassistent, remdroogfunctie, fadingcompensatie, wegrijassistent, met DSC gekoppeld xDrive-vierwielaandrijvingssysteem, Performance Control, adaptief M onderstel

	Veiligheidsuitrusting
	  
  
	Standaard: airbags voor bestuurder en voorpassagier, zijairbags voor bestuurder en voorpassagier, interactieairbag tussen bestuurder en voorpassagier, hoofdairbags voor en achter, automatische driepuntsgordels op alle zitplaatsen, voorin met gordelstopper, gordelspanner en gordelkrachtbegrenzer, crashsensoren, bandenspanningsweergave

	Besturing
	
	Elektromechanische tandheugelbesturing (EPS), variabele sportbesturing

	Banden, voor / achter
	
	245/40 R19 98 Y XL / 255/40 R19 100 Y XL

	Velgen, voor / achter
	
	8,5J x 19 lichtmetaal / 9J x 19 lichtmetaal




	
	
	BMW M350 xDrive

	
	
	

	Transmissie
	
	

	Transmissietype
	
	Achttraps Steptronic transmissie

	Overbrengingsverhoudingen                                        I
	:1
	5.250

	                                  	II
	:1
	3.360

	                                  	III
	:1
	2.172

	                                  	IV
	:1
	1.720

	                                  	V
	:1
	1.316

	                                  	VI
	:1
	1.000

	                                  	VII
	:1
	0.822

	                                  	VIII
	:1
	0.640

	                                  	R
	:1
	3.712

	Achterasoverbrenging
	:1
	3.077

	
	
	

	Rijprestaties
	
	

	Acceleratie 0 – 100 km/h (62 mph)
	s
	4.1

	Topsnelheid
	km/h
	250 (155 mph) (elektronisch begrensd)

	
	
	

	BMW EfficientDynamics
	
	

	Standaarduitrusting BMW EfficientDynamics
	
	48V-mild-hybridtechnologie, remenergierecuperatie met recuperatie-indicator, Auto Start Stop-functie, Personal- en Efficient-modi met uitrolfunctie, anticipatieassistent, optimale schakelindicator, elektromechanische stuurbekrachtiging, BMW EfficientLightweight, geoptimaliseerde aerodynamische eigenschappen, actieve luchtklepregeling, vraaggestuurde hulpaggregaten, kenveldgestuurde oliepomp, efficiëntiegeoptimaliseerde vierwielaandrijving, achteras en tussenbak met geoptimaliseerd rendement, banden met lagere rolweerstand

	
	
	

	Brandstofverbruik (WLTP gecombineerd)1
	
	

	Haalbaar in individuele configuratie
	l/100 km
	8.2 – 7.5

	Volgens EnVKV
	l/100 km
	8.2

	
	
	

	CO2-emissies (WLTP gecombineerd)
	
	

	Haalbaar in individuele configuratie
	g/km
	187 – 171

	Volgens EnVKV
	g/km
	187

	
	
	

	Milieukenmerken
	
	

	Voorbijrijgeluid
	dB(A)
	68


	CO2-klasse volgens EnVKV
	
	G



1 De vermelde waarden zijn vastgesteld volgens de voorgeschreven WLTP-meetprocedure. De werkelijke waarden zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals belading, rijstijl, route, weersomstandigheden, ingeschakelde nevenverbruikers (waaronder de airconditioning) en banden.

Alle waarden met betrekking tot technische gegevens, prestaties, brandstof-/elektriciteitsverbruik, emissies en actieradius zijn voorlopig en hebben betrekking op de Duitse markt.

Technische specificaties zijn geldig voor ACEA-markten; registratiegerelateerde gegevens zijn in sommige gevallen uitsluitend relevant voor Duitsland. Alle waarden zijn voorlopig.


Alle beschreven modelvarianten, uitrustingsniveaus, technische specificaties en verbruiks- en emissiewaarden komen overeen met het aanbod op de Duitse automarkt. De afmetingen hebben betrekking op een voertuig met basisuitrusting in Duitsland en zijn afhankelijk van de gekozen wiel- en bandenmaat en de geselecteerde opties. Deze kunnen variëren afhankelijk van de voertuigconfiguratie.

Officiële gegevens over het energieverbruik zijn vastgesteld volgens de voorgeschreven WLTP-meetprocedure en voldoen aan de Duitse verordening voor de etikettering van het energieverbruik van personenauto’s. Ga voor meer informatie naar www.bmw.de.



BMW 3 Serie.
320.
	
	
	BMW 320

	
	
	

	Carrosserie
	
	

	Aantal portieren / zitplaatsen
	
	4 / 5

	Lengte / breedte / hoogte (onbeladen)
	mm
	4765 / 1850 / 1455

	Wielbasis
	mm
	2860

	Spoorbreedte, voor / achter
	mm
	1597 / 1617

	Draaicirkel
	m
	11.7

	Inhoud brandstoftank
	ca. l
	59

	Leeggewicht (DIN / EU)
	kg
	1680 / 1755

	Laadvermogen volgens DIN
	kg
	550

	Toegestaan totaalgewicht
	kg
	2230

	Toegestane aslasten, voor / achter
	kg
	1050 / 1235

	Max. toegestaan aanhangergewicht
(12%) geremd / ongeremd
	
kg
	
1800 / 750

	Max. toegestane daklast / kogeldruk
	
kg
	
75 / 75

	Inhoud bagageruimte
	l
	450

	Luchtweerstand
	cx × A
	0.26 × 2.29 m2

	
	
	

	Aandrijfsysteem
	
	

	Aandrijfconcept
	 
	BMW TwinPower Turbo-technologie: turbocompressor, directe High Precision Injection, volledig variabele klepregeling VALVETRONIC, variabele nokkenasregeling Double-VANOS, 48V-mild-hybridtechnologie met riemaangedreven startgenerator

	Totaalvermogen
	kW / pk
	155 / 211

	Totaalkoppel
	Nm
	330

	
	
	

	Verbrandingsmotor
	
	

	Configuratie / aant. cilinders / kleppen
	
	R / 4 / 4

	Cilinderinhoud
	cm³
	1998

	Slag / boring
	mm
	94.6 / 82.0

	Compressieverhouding
	:1
	11.0

	Brandstof
	
	Min RON 91

	Nominaal vermogen
	kW / pk
	155 / 211

	bij
	min–1
	4900 – 6500 

	Nominaal koppel
	Nm
	330

	bij
	min–1
	1500 – 4400

	
	
	

	Elektromotor
	
	

	Nominaal vermogen
	kW / pk
	8 / 11

	Nominaal koppel
	Nm
	25

	
	
	

	Elektrisch systeem
	
	

	12V-accu
	Ah 
	60 

	48V-accu
	Ah 
	19.2 

	
	
	

	Rijdynamiek en veiligheid
	
	

	Voorwielophanging
	
	Dubbele-draagarmas in lichtgewicht aluminium-staalconstructie

	Achterwielophanging
	
	Vijfarmige as in lichtgewicht aluminium-staalconstructie

	Remmen, voor
	
	Geventileerde schijfremmen met vaste eenzuigerremklauw

	Remmen, achter
	
	Geventileerde schijfremmen met zwevende eenzuigerremklauw

	Rijstabiliteitssystemen
	  
  
	Standaard: DSC incl. ABS, ASC en DTC (Dynamic Traction Control), Cornering Brake Control, remassistent, remdroogfunctie, fadingcompensatie, wegrijassistent, Performance Control; optioneel: adaptief M onderstel

	Veiligheidsuitrusting
	  
  
	Standaard: airbags voor bestuurder en voorpassagier, zijairbags voor bestuurder en voorpassagier, interactieairbag tussen bestuurder en voorpassagier, hoofdairbags voor en achter, automatische driepuntsgordels op alle zitplaatsen, voorin met gordelstopper, gordelspanner en gordelkrachtbegrenzer, crashsensoren, bandenspanningsweergave

	Besturing
	
	Elektromechanische tandheugelbesturing (EPS); optioneel: variabele sportbesturing

	Banden, voor / achter
	
	245/45 R18 100 Y XL

	Velgen, voor / achter
	
	8J x 18 lichtmetaal



	
	
	BMW 320

	
	
	

	Transmissie
	
	

	Transmissietype
	
	Achttraps Steptronic transmissie

	Overbrengingsverhoudingen                                        I
	:1
	5.250

	                                  	II
	:1
	3.360

	                                  	III
	:1
	2.172

	                                  	IV
	:1
	1.720

	                                  	V
	:1
	1.316

	                                  	VI
	:1
	1.000

	                                  	VII
	:1
	0.822

	                                  	VIII
	:1
	0.640

	                                  	R
	:1
	3.712

	Achterasoverbrenging
	:1
	2.929

	
	
	

	Rijprestaties
	
	

	Acceleratie 0 – 100 km/h (62 mph)
	s
	7.4

	Topsnelheid
	km/h
	240

	
	
	

	BMW EfficientDynamics
	
	

	Standaarduitrusting BMW EfficientDynamics
	
	48V-mild-hybridtechnologie, remenergierecuperatie met recuperatie-indicator, Auto Start Stop-functie, Personal- en Efficient-modi met uitrolfunctie, anticipatieassistent, optimale schakelindicator, elektromechanische stuurbekrachtiging, BMW EfficientLightweight, geoptimaliseerde aerodynamische eigenschappen, actieve luchtklepregeling, vraaggestuurde hulpaggregaten, kenveldgestuurde oliepomp, achteras en transmissie met geoptimaliseerd rendement, banden met lagere rolweerstand

	
	
	

	Brandstofverbruik (WLTP gecombineerd)1
	
	

	Haalbaar in individuele configuratie
	l/100 km
	7.5 – 6.5

	Volgens EnVKV
	l/100 km
	7.5

	
	
	

	CO2-emissies (WLTP gecombineerd)
	
	

	Haalbaar in individuele configuratie
	g/km
	169 – 148

	Volgens EnVKV
	g/km
	169

	
	
	

	Milieukenmerken
	
	

	Voorbijrijgeluid
	dB(A)
	66

	CO2-klasse volgens EnVKV
	
	F



1 De vermelde waarden zijn vastgesteld volgens de voorgeschreven WLTP-meetprocedure. De werkelijke waarden zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals belading, rijstijl, route, weersomstandigheden, ingeschakelde nevenverbruikers (waaronder de airconditioning) en banden.


Alle waarden met betrekking tot technische gegevens, prestaties, brandstof-/elektriciteitsverbruik, emissies en actieradius zijn voorlopig en hebben betrekking op de Duitse markt.

Technische specificaties zijn geldig voor ACEA-markten; registratiegerelateerde gegevens zijn in sommige gevallen uitsluitend relevant voor Duitsland. Alle waarden zijn voorlopig.
Alle beschreven modelvarianten, uitrustingsniveaus, technische specificaties en verbruiks- en emissiewaarden komen overeen met het aanbod op de Duitse automarkt. De afmetingen hebben betrekking op een voertuig met basisuitrusting in Duitsland en zijn afhankelijk van de gekozen wiel- en bandenmaat en de geselecteerde opties. Deze kunnen variëren afhankelijk van de voertuigconfiguratie.

Officiële gegevens over het energieverbruik zijn vastgesteld volgens de voorgeschreven WLTP-meetprocedure en voldoen aan de Duitse verordening voor de etikettering van het energieverbruik van personenauto’s. Ga voor meer informatie naar www.bmw.de.




BMW 3 Serie.
318.
	
	
	BMW 318

	
	
	

	Carrosserie
	
	

	Aantal portieren / zitplaatsen
	
	4 / 5

	Lengte / breedte / hoogte (onbeladen)
	mm
	4765 / 1850 / 1455

	Wielbasis
	mm
	2860

	Spoorbreedte, voor / achter
	mm
	1597 / 1617

	Draaicirkel
	m
	11.7

	Inhoud brandstoftank
	ca. l
	59

	Leeggewicht (DIN / EU)
	kg
	1680 / 1755

	Laadvermogen volgens DIN
	kg
	550

	Toegestaan totaalgewicht
	kg
	2230

	Toegestane aslasten, voor / achter
	kg
	1050 / 1235

	Max. toegestaan aanhangergewicht
(12%) geremd / ongeremd
	
kg
	
1300 / 750

	Max. toegestane daklast / kogeldruk
	
kg
	
75 / 75

	Inhoud bagageruimte
	l
	450

	Luchtweerstand
	cx × A
	0.26 × 2.29 m2

	
	
	

	Aandrijfsysteem
	
	

	Aandrijfconcept
	 
	BMW TwinPower Turbo-technologie: turbocompressor, directe High Precision Injection, volledig variabele klepregeling VALVETRONIC, variabele nokkenasregeling Double-VANOS, 48V-mild-hybridtechnologie met riemaangedreven startgenerator

	Totaalvermogen
	kW / pk
	115 / 156

	Totaalkoppel
	Nm
	250

	
	
	

	Verbrandingsmotor
	
	

	Configuratie / aant. cilinders / kleppen
	
	R / 4 / 4

	Cilinderinhoud
	cm³
	1998

	Slag / boring
	mm
	94.6 / 82.0

	Compressieverhouding
	:1
	11.0

	Brandstof
	
	Min RON 91

	Nominaal vermogen
	kW / pk
	115 / 156

	bij
	min–1
	4500 – 6500 

	Nominaal koppel
	Nm
	250

	bij
	min–1
	1400 – 4300

	
	
	

	Elektromotor
	
	

	Nominaal vermogen
	kW / pk
	8 / 11

	Nominaal koppel
	Nm
	25

	
	
	

	Elektrisch systeem
	
	

	12V-accu
	Ah 
	60 

	48V-accu
	Ah
	19.2 

	
	
	

	Rijdynamiek en veiligheid
	
	

	Voorwielophanging
	
	Dubbele-draagarmas in lichtgewicht aluminium-staalconstructie

	Achterwielophanging
	
	Vijfarmige as in lichtgewicht aluminium-staalconstructie

	Remmen, voor
	
	Geventileerde schijfremmen met vaste eenzuigerremklauw

	Remmen, achter
	
	Geventileerde schijfremmen met zwevende eenzuigerremklauw

	Rijstabiliteitssystemen
	  
  
	Standaard: DSC incl. ABS, ASC en DTC (Dynamic Traction Control), Cornering Brake Control, remassistent, remdroogfunctie, fadingcompensatie, wegrijassistent, Performance Control; optioneel: adaptief M onderstel

	Veiligheidsuitrusting
	  
  
	Standaard: airbags voor bestuurder en voorpassagier, zijairbags voor bestuurder en voorpassagier, interactieairbag tussen bestuurder en voorpassagier, hoofdairbags voor en achter, automatische driepuntsgordels op alle zitplaatsen, voorin met gordelstopper, gordelspanner en gordelkrachtbegrenzer, crashsensoren, bandenspanningsweergave

	Besturing
	
	Elektromechanische tandheugelbesturing (EPS); optioneel: variabele sportbesturing

	Banden, voor / achter
	
	245/45 R18 100 Y XL

	Velgen, voor / achter
	
	8J x 18 lichtmetaal




	
	
	BMW 318

	
	
	

	Transmissie
	
	

	Transmissietype
	
	Achttraps Steptronic transmissie

	Overbrengingsverhoudingen                                        I
	:1
	5.250

	                                  	II
	:1
	3.360

	                                  	III
	:1
	2.172

	                                  	IV
	:1
	1.720

	                                  	V
	:1
	1.316

	                                  	VI
	:1
	1.000

	                                  	VII
	:1
	0.822

	                                  	VIII
	:1
	0.640

	                                  	R
	:1
	3.712

	Achterasoverbrenging
	:1
	2.929

	
	
	

	Rijprestaties
	
	

	Acceleratie 0 – 100 km/h (62 mph)
	s
	9.5

	Topsnelheid
	km/h
	215

	
	
	

	BMW EfficientDynamics
	
	

	Standaarduitrusting BMW EfficientDynamics
	
	48V-mild-hybridtechnologie, remenergierecuperatie met recuperatie-indicator, Auto Start Stop-functie, Personal- en Efficient-modi met uitrolfunctie, anticipatieassistent, optimale schakelindicator, elektromechanische stuurbekrachtiging, BMW EfficientLightweight, geoptimaliseerde aerodynamische eigenschappen, actieve luchtklepregeling, vraaggestuurde hulpaggregaten, kenveldgestuurde oliepomp, achteras en transmissie met geoptimaliseerd rendement, banden met lagere rolweerstand

	
	
	

	Brandstofverbruik (WLTP gecombineerd)1
	
	

	Haalbaar in individuele configuratie
	l/100 km
	7.5 – 6.5

	Volgens EnVKV
	l/100 km
	7.5

	
	
	

	CO2-emissies (WLTP gecombineerd)
	
	

	Haalbaar in individuele configuratie
	g/km
	169 – 148

	Volgens EnVKV
	g/km
	169

	
	
	

	Milieukenmerken
	
	

	Voorbijrijgeluid
	dB(A)
	67


	CO2-klasse volgens EnVKV
	
	F



1 De vermelde waarden zijn vastgesteld volgens de voorgeschreven WLTP-meetprocedure. De werkelijke waarden zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals belading, rijstijl, route, weersomstandigheden, ingeschakelde nevenverbruikers (waaronder de airconditioning) en banden.

Alle waarden met betrekking tot technische gegevens, prestaties, brandstof-/elektriciteitsverbruik, emissies en actieradius zijn voorlopig en hebben betrekking op de Duitse markt.

Technische specificaties zijn geldig voor ACEA-markten; registratiegerelateerde gegevens zijn in sommige gevallen uitsluitend relevant voor Duitsland. Alle waarden zijn voorlopig.

Alle beschreven modelvarianten, uitrustingsniveaus, technische specificaties en verbruiks- en emissiewaarden komen overeen met het aanbod op de Duitse automarkt. De afmetingen hebben betrekking op een voertuig met basisuitrusting in Duitsland en zijn afhankelijk van de gekozen wiel- en bandenmaat en de geselecteerde opties. Deze kunnen variëren afhankelijk van de voertuigconfiguratie.

Officiële gegevens over het energieverbruik zijn vastgesteld volgens de voorgeschreven WLTP-meetprocedure en voldoen aan de Duitse verordening voor de etikettering van het energieverbruik van personenauto’s. Ga voor meer informatie naar www.bmw.de.












BMW 3 Serie.
i3 50 xDrive.
	
	
	BMW i3 50 xDrive

	
	
	

	Voertuigcategorie
	
	

	Aandrijftype / carrosserievariant
	
	Batterij-elektrische auto – BEV / Sedan

	
	
	

	Carrosserie
	
	

	Aantal portieren / zitplaatsen
	
	4 / 5

	Lengte / breedte / hoogte (onbeladen)
	mm
	4760 / 1865 / 1480

	Wielbasis
	mm
	2897

	Spoorbreedte, voor / achter
	mm
	1606 / 1613

	Draaicirkel 
	m
	12.2

	Leeggewicht (DIN / EU)
	kg
	2205 / 2280

	Laadvermogen volgens DIN
	kg
	505

	Toegestaan totaalgewicht
	kg
	2710

	Toegestane aslasten, voor / achter
	kg
	1260 / 1490

	Max. toegestaan aanhangergewicht
(12%) geremd / ongeremd
	
kg
	
1800 / 750

	Max. toegestane daklast / kogeldruk
	
kg
	
75 / 75

	Inhoud bagageruimte
	l
	420

	Opbergruimte onder de motorkap
	l
	31

	Luchtweerstand
	cx × A
	0.21 × 2.35 m2

	
	
	

	Aandrijflijn
	
	

	
	
	

	Aandrijfconcept
	 
	Electric all-wheel drive, coordinated transmission of the drive torque from two electric motors to the front and rear wheels respectively, as required

	Maximaal vermogen
	kW / hp
	345 / 469

	Maximaal koppel
	Nm
	645

	Vermogen-gewichtsverhouding
	kg/kW
	6.4

	Transmissietype
	
	Single-speed transmission with fixed ratio

	
	
	

	Elektromotoren
	
	

	Motortechnologie
	 
	BMW eDrive-technologie van de zesde generatie: elektrisch bekrachtigde synchrone motor op de achteras en asynchrone motor op de vooras, elk in één behuizing met de vermogenselektronica en transmissie; generatorfunctie voor energierecuperatie.

	
	
	

	Elektromotor voor
	
	

	Piekvermogen volgens ECE R 85
	kW / hp
	123 / 167

	at
	min–1
	4607

	Maximaal koppen
	Nm
	255

	bij
	min–1
	0 – 4607

	Totale overbreningsverhouding
	:1
	8.801

	
	
	

	Elektromotor achter
	
	

	Piekvermogen volgens ECE R 85
	kW / hp
	240 / 326

	bij
	min–1
	5500

	Maximaal koppel
	Nm
	435

	bij
	min–1
	0 – 5000

	Totale overbreningsverhouding
	:1
	9.606

	
	
	

	Hoogspanningsbatterij 
	
	

	Batterijtechnologie
	
	Lithium-ion

	Inbouwlocatie
	
	Underbody

	Spanning
	V
	698.9

	Netto bruikbare accucapaciteit
	kWh
	108.7

	Laadtijd voor 0 – 100% lading
	
	11:00 h at 11 kW (16 A / 230 V, AC three-phase, Wallbox)

	Laadtijd voor 0 – 100% lading
	
	5:30 h at 22 kW (32 A / 230 V, AC three-phase, Wallbox)

	Laadtijd voor 10 – 80% lading
	
	21 min at 400 kW (800 V, DC, fast-charging station)

	Extra actieradius na 10 minuten DC-laden (max. laadsnelheid)¹
km
	
km
	
320 – 423 

	
	
	

	Laadeenheid
	
	

	Max. laadvermogen
wisselstroom (AC) driefasig 
	
kW
	
11.0 (optional: 22.0)

	Max. laadvermogen
gelijkstroom (DC) 
	
kW
	
400




	
	
	BMW i3 50 xDrive

	
	
	

	Bidirectioneel laden
	
	

	Vehicle to Load, max. vermogen (AC)
	kW
	optioneel: 3,7


	Vehicle to Home, max. vermogen (DC)
	kW
	11.0

	Vehicle to Grid, max. vermogen (DC)
	kW
	11.0

	
	
	

	Rijdynamiek en veiligheid
	
	

	Voorwielophanging

	
	Dubbelgewrichte veerpootas in lichtgewicht aluminium-staalconstructie met trekstang en stabilisatorstang, trapeziumvormige schuifpanelen als verbinding tussen assubframe, hoogspanningsaccu en carrosserie


	Achterwielophanging
	
	Vijfarmige as in lichtgewicht aluminium-staalconstructie met afzonderlijk geplaatste veren en schokdempers

	Remmen, vóór
	
	Geventileerde schijfremmen met enkelzuiger zwevende remklauw

	Remmen, achter
	
	Geventileerde schijfremmen met enkelzuiger zwevende remklauw

	Rijstabiliteitssystemen
	
	Standaard: Heart of Joy geïntegreerd aandrijf- en rijdynamiekmanagement, geïntegreerd remsysteem, DSC incl. ABS, ASC en DTC (Dynamic Traction Control), Cornering Brake Control, remdroogfunctie, Fade Compensation, wegrijhulp, Hill Descent Control, Trailer Stability Control

	Veiligheidsuitrusting 

	
	Standaard: airbags voor bestuurder en voorpassagier, zij-airbags voor bestuurder en voorpassagier, interactie-airbag tussen bestuurder en voorpassagier, hoofdairbags voor en achter, automatische 3-puntsgordels op alle zitplaatsen, vóór met gordelspanner en gordelkrachtbegrenzer, crashesensoren, bandenspanningsweergave

	Besturing
	
	Elektrisch bekrachtigde tandheugelbesturing (EPS) met Servotronic-functie

	Stuurwielomwentelingen (van aanslag tot aanslag)
	2.7

	Banden, vóór / achter
	
	245/45 R19 102 W/Y XL

	Velgen, vóór / achter 
	
	8 J x 19 lichtmetalen velgen

	
	
	

	Rijprestaties

	
	

	Acceleratie 0 – 100 km/u
	s
	4.7

	Topsnelheid
	km/h
	200 (elektronisch begrensd)


	
	
	

	Verbruik / actieradius (WLTP gecombineerd)²
	
	

	Elektriciteitsverbruik volgens EnVKV 
	
kWh/100 km
	
18.0 – 13.4

	Elektriciteitsverbruik haalbaar in individuele configuratie 
	
kWh/100 km
	
18.0 – 13.4

	Elektriciteitsverbruik op de snelweg³ 
	kWh/100 km
	22.0 – 16.7

	Actieradius volgens EnVKV
	km
	729 – 911

	Actieradius haalbaar in individuele configuratie 
km
	
km
	
729 – 912

	
	
	

	Milieukenmerken
	
	

	Passagegeluid
	dB(A)
	66

	CO₂-klasse(n) volgens EnVKV
	
	A



¹ De extra actieradius die na tien minuten laden met hoog vermogen wordt toegevoegd, is vastgesteld overeenkomstig ISO 12906 op basis van de WLTP-cyclus en gaat ervan uit dat het laadstation het maximale DC-laadvermogen ondersteunt. Zowel de toegevoegde actieradius als de laadprestaties zijn afhankelijk van de voertuiguitrusting, de laadstatus en leeftijd van de accu, de omgevingstemperatuur en accutemperatuur, het individuele rijprofiel, het gebruik van verbruikers, voertuigspecifieke laadinstellingen en het door het laadstation geleverde laadvermogen.
² De vermelde waarden zijn bepaald volgens de voorgeschreven WLTP-meetprocedure. De daadwerkelijke waarden zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals belading, rijstijl, route, weersomstandigheden, extra verbruikers (waaronder airconditioning), banden en de leeftijd van de accu.
³ Komt overeen met WLTP Extra High.
Alle gegevens met betrekking tot technische specificaties, prestaties, brandstof-/elektriciteitsverbruik, emissies en actieradius zijn voorlopig en hebben betrekking op de Duitse markt.
Technische specificaties geldig voor ACEA-markten; registratiegerelateerde gegevens zijn in sommige gevallen uitsluitend relevant voor Duitsland. Alle gegevens zijn voorlopig.

Alle beschreven modelvarianten, uitrustingsniveaus, technische specificaties, verbruiks- en emissiewaarden komen overeen met het aanbod op de Duitse automarkt. De afmetingen hebben betrekking op een voertuig met basisuitrusting voor de Duitse markt en zijn afhankelijk van de gekozen wiel- en bandenmaat en van geselecteerde optionele uitrusting. Deze kunnen wijzigen afhankelijk van de configuratie van het voertuig.
De officiële gegevens over het energieverbruik zijn vastgesteld volgens de voorgeschreven WLTP-meetprocedure en voldoen aan de Duitse verordening inzake de etikettering van het energieverbruik van personenauto’s. Ga voor meer informatie naar www.bmw.de.





BMW 3 Series.
i3 40 xDrive.
	
	
	BMW i3 40 xDrive

	
	
	

	Voertuigcategorie

	
	

	Aandrijftype / carrosserievariant
	
	Batterij-elektrisch voertuig (BEV) / Sedan

	
	
	

	Carrosserie
	
	

	Aantal deuren / zitplaatsen
	
	4 / 5

	Lengte / breedte / hoogte (onbeladen)
	mm
	4760 / 1865 / 1480

	Wielbasis
	mm
	2897

	Spoorbreedte, vóór / achter
	mm
	1606 / 1613

	Draaicirkel
	m
	12,2

	Leeggewicht (DIN / EU)
	kg
	2090 / 2165

	Laadvermogen volgens DIN
	kg
	505

	Toegestaan totaalgewicht
	kg
	2595

	Toegestane aslasten, vóór / achter
	kg
	1190 / 1450

	Max. toegestaan aanhangergewicht (12%) geremd / ongeremd
	kg
	1800 / 750

	Max. toegestane daklast / kogeldruk
	kg
	75 / 75

	Bagageruimte
	l
	420

	Opbergvak onder de motorkap
	l
	31

	Luchtweerstand
	cx × A
	0,21 × 2,35 m²

	
	
	

	Aandrijving
	
	

	Aandrijfconcept
	
	Elektrische vierwielaandrijving, met een gecoördineerde verdeling van het aandrijfkoppel van twee elektromotoren naar respectievelijk de voor- en achterwielen, afhankelijk van de behoefte

	Maximaal vermogen
	kW / pk
	275 / 374

	Maximaal koppel
	Nm
	520

	Vermogen-gewichtsverhouding
	kg/kW
	7,6

	Type transmissie
	
	Éénversnellingsbak met vaste overbrengingsverhouding

	
	
	

	Elektromotoren
	
	

	Motortechnologie
	
	BMW eDrive-technologie van de zesde generatie: elektrisch bekrachtigde synchrone motor op de achteras, asynchrone motor op de vooras, elk geïntegreerd met vermogenselektronica en transmissie in één behuizing; generatorfunctie voor energieterugwinning

	
	
	

	Elektromotor vóór
	
	

	Piekvermogen volgens ECE R 85
	kW / pk
	123 / 167

	Toerental
	min⁻¹
	4607

	Max. koppel
	Nm
	255

	Bij
	min⁻¹
	0 – 4607

	Totale overbrengingsverhouding
	:1
	8,801

	
	
	

	Elektromotor achter
	
	

	Piekvermogen volgens ECE R 85
	kW / pk
	195 / 265

	Toerental
	min⁻¹
	6000

	Max. koppel
	Nm
	345

	Bij
	min⁻¹
	0 – 5000

	Totale overbrengingsverhouding
	:1
	10,485

	
	
	

	Hoogspanningsaccu
	
	

	Accutechnologie
	
	Lithium-ion

	Inbouwlocatie
	
	Bodemvloer

	Spanning
	V
	671,6

	Netto energie-inhoud
	kWh
	82,8

	Laadtijd 0 – 100%
	
	8:15 uur bij 11 kW (16 A / 230 V, AC driefasig, Wallbox)

	Laadtijd 0 – 100%
	
	4:15 uur bij 22 kW (32 A / 230 V, AC driefasig, Wallbox)

	Laadtijd 10 – 80%
	
	21 min bij 300 kW (800 V, DC, snellaadstation)

	Extra actieradius na 10 min DC-laden¹
	km
	251 – 337

	
	
	

	Laadeenheid
	
	

	Max. laadvermogen wisselstroom (AC) driefasig
	kW
	11,0 (optioneel: 22,0)

	Max. laadvermogen gelijkstroom (DC)
	kW
	300





	


	
	BMW i3 40 xDrive

	
	
	

	Bidirectioneel laden
	
	

	Vehicle to Load, max. vermogen (AC)
	kW
	optioneel: 3,7

	Vehicle to Home, max. vermogen (DC)
	kW
	11,0

	Vehicle to Grid, max. vermogen (DC)
	kW
	11,0

	
	
	

	Rijdynamiek en veiligheid
	
	

	Voorwielophanging
	
	Dubbelgewrichte veerpootas in lichtgewicht aluminium-staalconstructie met trekstang en stabilisatorstang, trapeziumvormige schuifpanelen als verbinding tussen assubframe, hoogspanningsaccu en carrosserie

	Achterwielophanging
	
	Vijfarmige as in lichtgewicht aluminium-staalconstructie met afzonderlijk geplaatste veren en schokdempers

	Remmen, vóór
	
	Geventileerde schijfremmen met enkelzuiger zwevende remklauw

	Remmen, achter
	
	Schijfremmen met enkelzuiger zwevende remklauw

	Rijstabiliteitssystemen
	
	Standaard: Heart of Joy geïntegreerd aandrijf- en rijdynamiekmanagement, geïntegreerd remsysteem, DSC incl. ABS, ASC en DTC (Dynamic Traction Control), Cornering Brake Control, remdroogfunctie, Fade Compensation, wegrijhulp, Hill Descent Control, Trailer Stability Control

	Veiligheidsuitrusting
	
	Standaard: airbags voor bestuurder en voorpassagier, zij-airbags voor bestuurder en voorpassagier, interactie-airbag tussen bestuurder en voorpassagier, hoofdairbags voor en achter, automatische 3-puntsgordels op alle zitplaatsen, vóór met gordelspanner en gordelkrachtbegrenzer, crashesensoren, bandenspanningsweergave

	Besturing
	
	Elektrisch bekrachtigde tandheugelbesturing (EPS) met Servotronic-functie

	Stuurwielomwentelingen (van aanslag tot aanslag)
	

	Banden, vóór / achter
	
	245/45 R19 102 W/Y XL

	Velgen, vóór / achter
	
	8 J x 19 lichtmetalen velgen

	
	
	

	Rijprestaties
	
	

	Acceleratie 0 – 100 km/u (62 mph)
	s
	5,4

	Topsnelheid
	km/u
	200 (124 mph) (elektronisch begrensd)

	
	
	

	Verbruik / actieradius (WLTP gecombineerd)²
	
	

	Elektriciteitsverbruik volgens EnVKV
	kWh/100 km
	17,9 – 14,3

	Elektriciteitsverbruik haalbaar in individuele configuratie
	kWh/100 km
	17,9 – 14,3

	Elektriciteitsverbruik op de snelweg³
	kWh/100 km
	22,0 – 17,8

	Actieradius volgens EnVKV
	km
	566 – 710

	Actieradius haalbaar in individuele configuratie
	km
	566 – 710

	
	
	

	Milieukenmerken
	
	

	Passagegeluid
	dB(A)
	4)

	CO₂-klasse(n) volgens EnVKV
	
	A



¹ De extra actieradius die na tien minuten laden met hoog vermogen wordt toegevoegd, is vastgesteld overeenkomstig ISO 12906 op basis van de WLTP-cyclus en gaat ervan uit dat het laadstation het maximale DC-laadvermogen ondersteunt. Zowel de toegevoegde actieradius als de laadprestaties zijn afhankelijk van de voertuiguitrusting, de laadstatus en leeftijd van de accu, de omgevingstemperatuur en accutemperatuur, het individuele rijprofiel, het gebruik van verbruikers, voertuigspecifieke laadinstellingen en het door het laadstation geleverde laadvermogen.
² De vermelde waarden zijn bepaald volgens de voorgeschreven WLTP-meetprocedure. De daadwerkelijke waarden zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals belading, rijstijl, route, weersomstandigheden, extra verbruikers (waaronder airconditioning), banden en de leeftijd van de accu.
³ Komt overeen met WLTP Extra High.
⁴ Gegevens nog niet beschikbaar.
Alle gegevens met betrekking tot technische specificaties, prestaties, brandstof-/elektriciteitsverbruik, emissies en actieradius zijn voorlopig en hebben betrekking op de Duitse markt.
Technische specificaties zijn geldig voor de ACEA-markten; registratiegerelateerde gegevens zijn in sommige gevallen uitsluitend relevant voor Duitsland. Alle gegevens zijn voorlopig.


Alle beschreven modelvarianten, uitrustingsniveaus, technische specificaties, verbruiks- en emissiewaarden komen overeen met wat beschikbaar is op de Duitse automarkt. De afmetingen hebben betrekking op een voertuig met basisuitrusting voor de Duitse markt en zijn afhankelijk van de gekozen wiel- en bandenmaat en van geselecteerde optionele uitrusting. Deze kunnen wijzigen afhankelijk van de configuratie van het voertuig.
De officiële gegevens over het energieverbruik zijn vastgesteld volgens de voorgeschreven WLTP-meetprocedure en voldoen aan de Duitse verordening inzake de etikettering van het energieverbruik van personenauto’s. Ga voor meer informatie naar www.bmw.de.




Exterieur- en interieurafmetingen
BMW 3 Serie
BMW 3 Serie met verbrandingsmotoren, basismodellen
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BMW 3 Serie met verbrandingsmotoren, M Sportpakket
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De afmetingen in de technische tekening zijn aangegeven in millimeters en kunnen variëren afhankelijk van de uitvoering en de geselecteerde optionele uitrusting.




BMW M Performance model BMW M350 xDrive
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BMW i3
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The dimensions of the technical drawing are in millimetres and may vary depending on the model and optional equipment specified.
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