[image: ]BMW
Corporate Communications


	
	
	Media-informatie

	Date
	
	8 oktober 2026

	Subject
	
	De allereerste BMW iX4

	Page
	
	8

	

	
	


[image: ]BMW
Corporate Communications

Media informatie
8 oktober 2026


De allereerste BMW iX4
Volledig elektrische Sports Activity Coupé (SAC) van de Neue Klasse combineert een actieradius tot 828 kilometer met ultrasnelladen, geavanceerde digitale technologie en de kenmerkende rijdynamiek van BMW.
Rijswijk. De nieuwe BMW iX4 markeert als derde model van de Neue Klasse de volgende stap in de elektrische toekomst van BMW. De volledig elektrische SAC combineert een expressief coupédesign met de nieuwste generatie aandrijf-, laad- en digitale technologie. Met zijn lange wielbasis, korte overhangen, vloeiende daklijn en kenmerkende Neue Klasse-voorzijde krijgt het model een uitgesproken eigen karakter binnen het volledig elektrische gamma van BMW.
Expressief design en een ruim interieur.
De BMW iX4 verenigt de krachtige uitstraling van een SUV met de elegantie van een Coupé. Grote glasoppervlakken en het standaard panoramische glazen dak versterken het lichte, ruimtelijke karakter. Het speciaal voor elektrische modellen ontwikkelde platform biedt ondanks de aflopende daklijn royale hoofd- en beenruimte voor de inzittenden.

Ook het interieur volgt de Neue Klasse-filosofie. Een minimalistisch ontwerp, hoogwaardige materialen en een duidelijke focus op de bestuurder creëren een moderne premium omgeving. Verschillende kleuren, bekledingen en interieuruitvoeringen bieden ruime mogelijkheden voor personalisering.
Drie volledig elektrische modelvarianten.
Bij de marktintroductie in maart 2027 zijn de BMW iX4 40 xDrive en BMW iX4 50 xDrive beschikbaar. De BMW iX4 40 xDrive is verkrijgbaar vanaf € 72.562,-. De BMW iX4 50 xDrive heeft een vanafprijs van € 78.007,-. De consumentenadviesprijzen houdt rekening met de voorlopige BPM tarieven van 2027. 

De BMW iX4 40 xDrive levert 275 kW (374 pk), accelereert in 5,6 seconden van 0 naar 100 km/u en heeft een actieradius tot 638 kilometer. De BMW iX4 50 xDrive levert 345 kW (469 pk), bereikt 100 km/u in 4,9 seconden en biedt een actieradius tot 828 kilometer volgens de WLTP-cyclus. Kort daarna volgt de BMW iX4 M60 xDrive als sportief topmodel. Deze M Performance-uitvoering levert 450 kW (612 pk) en 875 Nm koppel, accelereert in 3,9 seconden van 0 naar 100 km/u en bereikt een elektronisch begrensde topsnelheid van 240 km/u. De actieradius bedraagt maximaal 777 kilometer.



Onderscheidend van elke kant.
Het standaard M Sportpakket benadrukt het dynamische karakter met specifieke exterieuraccenten, 20 inch lichtmetalen M-velgen en M Sport-remmen. Aan de voorzijde vormen de nierengrille van BMW, de koplampen en de sensoren één grafisch geheel. Slanke horizontale achterlichten, krachtige oppervlakken en een geïntegreerde achterspoiler accentueren de breedte van de auto.

De BMW iX4 M60 xDrive scherpt deze uitstraling verder aan met onder meer M Yellow Lights, het BMW Iconic Glow exterieurpakket, 21 inch lichtmetalen velgen, een M-achterspoiler, M-buitenspiegels en een specifieke diffuser. Vanaf de introductie is een breed kleurenpalet beschikbaar, waaronder Eucalyptus Green, Fire Red en Polarized Grey. Later volgen aanvullende matte Frozen-kleuren en lakken van BMW Individual.
BMW Panoramic iDrive: bestuurdergericht en intuïtief.
BMW Panoramic iDrive met BMW Operating System X vormt het hart van de digitale gebruikerservaring. BMW Panoramic Vision projecteert rijrelevante informatie over de volledige breedte van de onderzijde van de voorruit. Het optionele 3D Head-Up Display vult dit aan met navigatie- en rijassistentie-informatie direct in het gezichtsveld van de bestuurder.

Een centraal 17,9-inch touchscreen en een nieuw multifunctioneel sportstuurwiel met verlichte ‘shy-tech’-bedieningselementen maken het bedieningsconcept compleet. Het uitgangspunt blijft ‘hands on the wheel, eyes on the road’. My Modes biedt uitgebreide mogelijkheden om de rijbeleving, verlichting, displays en geluidswereld aan persoonlijke voorkeuren aan te passen.
BMW Operating System X en digitale diensten.
BMW Operating System X is voorbereid op toekomstige updates en nieuwe digitale functies. Via een persoonlijke BMW ID worden voorkeuren voor displays, widgets en voertuigfuncties opgeslagen. De BMW Intelligent Personal Assistant maakt gebruik van generatieve AI-technologie van Amazon Alexa+ en ondersteunt natuurlijke gesproken interactie.

BMW Digital Premium biedt toegang tot apps, videostreaming en gaming, en voegt connectiviteits-, navigatie- en veiligheidsfuncties toe. BMW Maps combineert realtime verkeersinformatie, 3D-weergaven en intelligente routeplanning. Voor elektrische ritten berekent het systeem automatisch laadgeoptimaliseerde routes. Over-the-air software-updates houden de digitale omgeving gedurende de levensduur van de auto actueel.

Zesde generatie BMW eDrive.
De BMW iX4 maakt gebruik van de zesde generatie BMW eDrive-technologie (Gen6). Een nieuwe hoogvoltaccu met cilindrische accucellen, 800V-technologie, efficiëntere elektromotoren en intelligent energiemanagement zorgen voor een grotere actieradius, hogere laadvermogens en een lager energieverbruik. Ten opzichte van de vorige generatie nemen de actieradius en laadsnelheid volgens BMW met circa 30 procent toe. Alle uitvoeringen combineren twee elektromotoren met de intelligente vierwielaandrijving BMW xDrive.
Nieuwe accu- en motortechnologie.
De BMW iX4 40 xDrive beschikt over een netto accucapaciteit van 82,6 kWh en kan met maximaal 300 kW worden geladen, goed voor maximaal 301 kilometer extra actieradius in tien minuten. De BMW iX4 50 xDrive en BMW iX4 M60 xDrive hebben een netto accucapaciteit van 108,7 kWh en ondersteunen een DC-laadvermogen tot 400 kW. De BMW iX4 50 xDrive kan daarmee in tien minuten maximaal 387 kilometer extra rijbereik laden.

De cilindrische lithium-ion accucellen worden volgens het ‘cell-to-pack’-principe rechtstreeks in het accupakket geïntegreerd. In de ‘pack-to-open-body’-constructie maakt de batterij deel uit van de carrosseriestructuur. Dit bespaart gewicht, verhoogt de torsiestijfheid en draagt bij aan de dynamische rijeigenschappen. De door BMW ontwikkelde Energy Master beheert de elektrische processen van de hoogvoltaccu en voorziet de aandrijflijn en het voertuignetwerk efficiënt en gecontroleerd van energie.
Voor de aandrijving combineert BMW een elektrisch bekrachtigde synchroonmotor (EESM) op de achteras met een compacte asynchrone motor (ASM) op de vooras. Deze combinatie maakt een efficiënte en intelligent geregelde vierwielaandrijving mogelijk en vermindert energieverliezen volgens BMW met ongeveer 40 procent ten opzichte van de vorige generatie.

BMW Charging: sneller, slimmer en bidirectioneel.
De 800V-architectuur maakt korte laadstops en hoge laadvermogens mogelijk. Voor een zo kort mogelijke laadduur brengt de BMW iX4 de batterij automatisch op de optimale temperatuur wanneer een snellaadstation als bestemming is ingevoerd.

Bidirectioneel laden maakt het mogelijk om energie uit de hoogvoltaccu ook extern te gebruiken. De BMW iX4 kan elektrische apparaten van stroom voorzien, fungeren als energieopslag voor thuisgebruik en – waar technisch en wettelijk mogelijk – energie terugleveren aan het openbare elektriciteitsnet.
De BMW Wallbox Professional ondersteunt thuis laden en ontladen, terwijl de Multifunction Charger een flexibele oplossing biedt voor thuis en onderweg. BMW Maps plant laadstops op basis van onder meer het beschikbare rijbereik, laadpunten, bezetting, tarieven en verwachte laadtijden. Plug & Charge maakt automatische identificatie bij compatibele laadstations mogelijk, zodat het laadproces zonder laadpas of app kan starten. Een intelligente laadklep opent en sluit automatisch wanneer de bestuurder wil laden.

Nieuwe elektronische architectuur met vier ‘superbrains’.
De BMW iX4 is ontwikkeld als software-defined vehicle. Vier krachtige high-performance computers sturen afzonderlijk de rijdynamiek, geautomatiseerd rijden en parkeren, infotainment en comfort- en basisfuncties aan. Samen bieden zij ongeveer twintig keer meer rekenkracht dan de elektronica in modellen van BMW uit de vorige generatie.
De nieuwe vierzone-architectuur vereenvoudigt de bekabeling, bespaart gewicht en ondersteunt een efficiënter energiebeheer. Intelligente elektronische zekeringen vervangen conventionele zekeringen. Dankzij draadloze software-updates kunnen gedurende de levensduur van de auto nieuwe functies en verbeteringen worden toegevoegd.

BMW Symbiotic Drive: intuïtieve rijassistentie.
BMW Symbiotic Drive laat de bestuurder en de assistentiesystemen nauw samenwerken. De systemen ondersteunen vloeiend bij sturen, remmen en accelereren zonder de bestuurder onnodig te corrigeren. De beschikbare Highway Assistant maakt op geschikte snelwegen handsfree rijden tot 130 km/u mogelijk en ondersteunt in veel landen automatisch uitgevoerde rijstrookwissels.

Rijbeleving: Heart of Joy voor nauwkeurige en natuurlijke dynamiek.
De Heart of Joy-computer stuurt aandrijving, besturing, remmen en energieterugwinning centraal aan en verwerkt informatie tot tien keer sneller dan eerdere systemen. Daardoor reageert de BMW iX4 nauwkeurig en voorspelbaar, terwijl minder corrigerende ingrepen nodig zijn. Regeneratief remmen verzorgt in het dagelijks gebruik het grootste deel van de vertraging; de Soft Stop-functie laat de auto bijzonder vloeiend tot stilstand komen.

Het Neue Klasse-platform biedt met de vlak geïntegreerde hoogvoltaccu een laag zwaartepunt. De lange wielbasis, vrijwel perfecte gewichtsverdeling en standaard BMW xDrive-vierwielaandrijving ondersteunen stabiliteit en wendbaarheid. Een doorontwikkelde vooras en vijf-link achteras combineren een directe stuurrespons met comfort op lange afstanden.
M-specifieke ondersteltechnologie voor de BMW iX4 M60 xDrive.
De BMW iX4 M60 xDrive beschikt standaard over Adaptive M Suspension met elektronisch geregelde dempers en een sportstuurinrichting met variabele overbrenging. Een elektronisch aangestuurd M Sport-differentieel op de achteras verbetert de tractie bij accelereren en in bochten. De rijmodi M Sport en M Sport Plus stemmen aandrijving, besturing en onderstel af op een intensievere rijbeleving.

De nauwe samenwerking tussen de Heart of Joy en de software voor geautomatiseerd rijden zorgt er bovendien voor dat ondersteunende systemen soepel en efficiënt functioneren. Remacties tijdens geassisteerd rijden worden waar mogelijk via energierecuperatie uitgevoerd.
Met de combinatie van krachtige elektrische aandrijflijnen, geavanceerde software en de kenmerkende rijdynamiek van BMW geeft de BMW iX4 een nieuwe invulling aan rijplezier binnen de Neue Klasse.
Duurzaamheid over de volledige levenscyclus.
Bij de ontwikkeling van de BMW iX4 stond het beperken van de CO₂e-voetafdruk centraal: van grondstoffen en toeleveringsketen tot productie, gebruik en recycling. Door hernieuwbare energie, aangepaste productieprocessen en een groter aandeel gerecyclede materialen toe te passen, is de uitstoot in de toeleveringsketen volgens BMW met ongeveer een derde teruggebracht.

Ongeveer 30 procent van de toegepaste materialen bestaat uit secundaire grondstoffen. Het ontwerp volgt bovendien de principes van ‘Design for Circularity’, zodat materialen aan het einde van de levensduur eenvoudiger kunnen worden gescheiden, hergebruikt of gerecycled. De optionele Econeer-bekledingen bestaan uit recyclebare textielmaterialen en zijn grotendeels vervaardigd uit gerecycled polyester.

De BMW iX4 wordt geproduceerd in de BMW Group Fabriek Debrecen in Hongarije. De reguliere productie maakt uitsluitend gebruik van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen en zonder fossiele brandstoffen. Zonnepanelen op het fabrieksterrein leveren een deel van de benodigde energie; overtollige zonne-energie wordt opgeslagen in een grootschalig thermisch opslagsysteem.

Zo vermindert BMW de ecologische impact van de BMW iX4 over de volledige levenscyclus en sluit het model aan bij de circulaire ambities van de Neue Klasse.


Statements 
Mike Reichelt, hoofd van Neue Klasse, BMW Compact en Midsize Class, zegt:
“Met de nieuwe volledig elektrische BMW iX4 breiden we het Neue Klasse-portfolio uit met een bijzonder emotioneel model. De markante proporties, het elegante coupé-silhouet en de technologieën van de Neue Klasse zorgen samen voor een uitgesproken eigen karakter. Door sportiviteit, expressief design en innovatieve technologie te combineren, zet de BMW iX4 een krachtig nieuw accent binnen ons volledig elektrische gamma.”

Oliver Heilmer, hoofd Design BMW Compact Class, Neue Klasse en BMW M, voegt daaraan toe:
“De BMW iX4 vertaalt het Neue Klasse-design naar een scherp vormgegeven SUV Coupé. Opvallende proporties, een vloeiende daklijn en onderscheidende lichtsignaturen geven hem een onmiskenbaar karakter. Het op de bestuurder gerichte interieur combineert sportiviteit, geavanceerde technologie en een royaal ruimteaanbod. Hij is expressiever, dynamischer en meer BMW dan ooit tevoren.”
FAQ
Wat zijn de vanafprijzen van de BMW iX4 40 xDrive en BMW iX4 50 xDrive?
De BMW iX4 40 xDrive is verkrijgbaar vanaf € 72.562,-. De BMW iX4 50 xDrive heeft een vanafprijs van € 78.007,-.

Wat zijn de afmetingen van de BMW iX4?
De BMW iX4 is 4.766 mm lang, 1.895 mm breed en 1.595 mm hoog. De wielbasis bedraagt 2.897 mm.

Wat zijn de prestaties van de BMW iX4 50 xDrive en BMW iX4 40 xDrive?
De BMW iX4 50 xDrive levert 345 kW (469 pk) en accelereert in 4,9 seconden van 0 naar 100 km/u. De topsnelheid bedraagt 210 km/u. De BMW iX4 40 xDrive levert 275 kW (374 pk) en sprint in 5,6 seconden van 0 naar 100 km/u. De topsnelheid bedraagt 200 km/u.

Wat zijn het energieverbruik en de actieradius van de BMW iX4 50 xDrive en BMW iX4 40 xDrive?
De BMW iX4 50 xDrive heeft een actieradius tot 828 kilometer (WLTP) en een energieverbruik van 19,0 tot 15,7 kWh per 100 kilometer.
De BMW iX4 40 xDrive biedt een actieradius tot 638 kilometer (WLTP) en een energieverbruik van 19,1 tot 15,9 kWh per 100 kilometer.

De vermelde waarden zijn gebaseerd op de WLTP-testcyclus. Het werkelijke verbruik en de actieradius zijn afhankelijk van factoren zoals belading, rijstijl, route, weersomstandigheden, gebruik van comfortfuncties, banden en de conditie van de batterij. Alle gegevens zijn voorlopig.

Beschikken alle varianten van de BMW iX4 over een 800V-elektrisch systeem?
Ja. De BMW iX4 is een model van de Neue Klasse en beschikt standaard over de zesde generatie BMW eDrive-technologie (Gen6), een 800V-architectuur en een hoogvoltaccu met nieuw ontwikkelde cilindrische accucellen.

Wanneer is de BMW iX4 M60 xDrive beschikbaar?
De productie van de BMW iX4 M60 xDrive start in maart 2027. De marktintroductie zal vervolgens gefaseerd plaatsvinden.

Wat zijn de prestaties van de BMW iX4 M60 xDrive?
De BMW iX4 M60 xDrive levert 450 kW (612 pk) en accelereert in 3,9 seconden van 0 naar 100 km/u. De topsnelheid bedraagt 240 km/u.

Deze uitvoering is nog niet leverbaar. Alle prestatiecijfers zijn voorlopig.

Wat zijn de belangrijkste standaarduitrustingen van de nieuwe BMW iX4?
· M Sportpakket met 20 inch M lichtmetalen velgen en blauwe M Sport-remmen.
· Panoramisch glazen dak over de volledige lengte met Climate Comfort-beglazing.
· BMW Panoramic iDrive met BMW Operating System X en BMW Intelligent Personal Assistant.
· BMW Digital Key Plus met Comfort Access en automatische achterklepbediening inclusief Smart Opener.
· Elektrisch verstelbare stoelen met geheugenfunctie.
· LED-koplampen met grootlichtassistent en LED-achterlichten.
· BMW M-interieurdesign.
· Sportstuurwiel.

Welke voorzieningen voor geautomatiseerd rijden biedt de BMW iX4?
De BMW iX4 beschikt over innovatieve SAE Level 2-rijassistentiesystemen en actieve veiligheidsfuncties met BMW Symbiotic Drive. Deze systemen bieden verbeterde ondersteuning, meer comfort en een hogere mate van verkeersveiligheid.

Kan ik in de nieuwe BMW iX4 muziek beluisteren via Dolby Atmos?
Ja. Dit is mogelijk in combinatie met het Harman Kardon hi-fi-audiosysteem. Dit systeem is standaard op de BMW iX4 M60 xDrive en optioneel beschikbaar voor de overige modellen van de BMW iX4.

Welke lichtmetalen velgen zijn beschikbaar voor de BMW iX4?
	Maat
	Type
	Kleur

	20 inch
	M lichtmetalen velgen Double-spoke 1048 M
	Bicolor

	20 inch
	M aerodynamische velgen 1047 M
	Bicolor

	21 inch
	M lichtmetalen velgen Star-spoke 1050 M
	Bicolor

	21 inch
	M aerodynamische velgen 1051 M
	Bicolor

	21 inch
	M aerodynamische velgen 1051 M
	Jet Black

	22 inch
	BMW Individual aerodynamische velgen 1053 I
	Bicolor

	22 inch
	M lichtmetalen velgen Y-spoke 1054 M
	Bicolor

	22 inch
	M aerodynamische velgen 1052 M*
	Bicolor



* Exclusief voor de BMW iX4 M60 xDrive.

Hoeveel actieradius kan de BMW iX4 in tien minuten laden bij een maximaal DC-laadvermogen van 400 kW?
De BMW iX4 50 xDrive kan in tien minuten laden voldoende energie opnemen voor maximaal 387 kilometer extra actieradius.

Zijn M Sport-stoelen standaard op de BMW iX4 M60 xDrive?
Ja. De BMW iX4 M60 xDrive beschikt standaard over M Sport-stoelen met tienvoudige elektrische verstelling, lendensteun, verstelbare beensteun, elektrische breedteverstelling van de rugleuning en massagefunctie. De verlichte M-logo’s in de hoofdsteunen vormen een onderscheidend visueel kenmerk.

Voor de overige modellen van de BMW iX4 zijn de M Sport-stoelen optioneel verkrijgbaar.

Ondersteunt de Highway Assistant handsfree rijden op de snelweg?
Ja. De Highway Assistant maakt handsfree rijden mogelijk tot 130 km/u op geschikte snelwegen. In veel Europese landen ondersteunt het systeem daarnaast automatisch uitgevoerde rijstrookwissels (na bevestiging met een blik van de bestuurder) en navigatiegestuurd rijden van op- tot afrit in combinatie met BMW Maps.

Waar wordt de nieuwe BMW iX4 geproduceerd?
De BMW iX4 wordt, net als de BMW iX3, geproduceerd in de BMW Group Fabriek Debrecen.

Alle technische gegevens, prestaties, verbruikswaarden en actieradiuscijfers zijn voorlopig en kunnen nog wijzigen voordat de definitieve WLTP-homologatie is afgerond.

Modelvarianten van de BMW iX4: 
BMW iX4 40 xDrive¹
· Zesde generatie BMW eDrive; 800V-technologie en hoogspanningsaccu’s met nieuwe cilindrische accucellen; netto energie-inhoud van de hoogspanningsaccu: 82,6 kWh
· Twee zeer efficiënte elektromotoren met EESM- en ASM-technologie
· Maximumvermogen: 275 kW / 374 pk
· Maximumkoppel: 520 Nm
· Gecombineerde actieradius (WLTP): tot 638 km
· DC-laadvermogen: tot 300 kW 
· Actieradiuswinst na tien minuten laden: tot 301 km²
· Volgens ISO 12906 in de WLTP-cyclus
· AC Charging Professional: tot 22 kW
· Bidirectioneel laden
Prestaties/verbruik/emissies:
· Acceleratie 0-100 km/u: 5,6 seconden
· Topsnelheid: 200 km/u
· Gecombineerd elektriciteitsverbruik (WLTP): 19,1-15,9 kWh/100 km
· CO₂-klasse: A

BMW iX4 50 xDrive¹
· Zesde generatie BMW eDrive; 800V-technologie en hoogspanningsaccu’s met nieuwe cilindrische accucellen; netto energie-inhoud van de hoogspanningsaccu: 108,7 kWh
· Twee zeer efficiënte elektromotoren met EESM- en ASM-technologie
· Maximumvermogen: 345 kW / 469 pk
· Maximumkoppel: 645 Nm
· Gecombineerde actieradius (WLTP): tot 828 km
· DC-laadvermogen: tot 400 kW 
· Actieradiuswinst na tien minuten laden: tot 387 km²
· Volgens ISO 12906 in de WLTP-cyclus
· AC Charging Professional: tot 22 kW
· Bidirectioneel laden
Prestaties/verbruik/emissies:
· Acceleratie 0-100 km/u: 4,9 seconden
· Topsnelheid: 210 km/u
· Gecombineerd elektriciteitsverbruik (WLTP): 19,0-15,7 kWh/100 km
· CO₂-klasse: A

BMW iX4 M60 xDrive
· Zesde generatie BMW M eDrive; 800V-technologie en hoogspanningsaccu’s met nieuwe cilindrische accucellen; netto energie-inhoud van de hoogspanningsaccu: 108,7 kWh
· Twee zeer efficiënte elektromotoren met EESM- en ASM-technologie
· Maximumvermogen: 450 kW / 612 pk¹
· Maximumkoppel: 875 Nm¹
· Gecombineerde actieradius (WLTP): tot 777 km¹
· DC-laadvermogen: tot 400 kW 
· Actieradiuswinst na tien minuten laden: tot 360 km²
· Volgens ISO 12906 in de WLTP-cyclus
· AC Charging Professional: tot 22 kW
· Bidirectioneel laden
Prestaties/verbruik/emissies:
· Acceleratie 0-100 km/u: 3,9 seconden
· Topsnelheid: 240 km/u
· Gecombineerd elektriciteitsverbruik (WLTP): 20,2-17,1 kWh/100 km
· CO₂-klasse: A¹ ²


¹ De vermelde waarden zijn vastgesteld op basis van de voorgeschreven WLTP-meetprocedure. De waarden in de praktijk zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals belading, rijstijl, route, weersomstandigheden, ingeschakelde nevenverbruikers, waaronder het klimaatregelsysteem, banden en de conditie van de accu.
² De actieradiuswinst na tien minuten snelladen is vastgesteld overeenkomstig ISO 12906 in de WLTP-cyclus en gaat ervan uit dat de laadinfrastructuur het maximale DC-laadvermogen mogelijk maakt. De werkelijke actieradiuswinst en laadprestaties zijn afhankelijk van de voertuiguitrusting, de laadtoestand en conditie van de accu, de omgevings- en accutemperatuur, het rijprofiel, de ingeschakelde nevenverbruikers, de voertuigspecifieke laadinstellingen en het laadvermogen dat door het laadpunt wordt geleverd.
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Wilt u geen persberichten meer van ons ontvangen? Klik hier

Volg BMW Nederland op Facebook, YouTube en Instagram.


BMW Group.

BMW Group is met de merken BMW, MINI, Rolls-Royce en BMW Motorrad wereldwijd de leidende fabrikant van premium auto’s en motorfietsen en biedt ook premium financiële en mobiliteitsdiensten. Het productienetwerk van de BMW Group bestaat uit 30 productievestigingen wereldwijd; het verkoop- en distributienetwerk spreidt zich uit over meer dan 140 landen.

In 2025 verkocht de BMW Group wereldwijd 2,46 miljoen personenauto's en meer dan 202.500 motorfietsen. De winst vóór belastingen in het boekjaar 2025 bedroeg € 10,2 miljard op een omzet van € 133,5 miljard. Op 31 december 2025 had het bedrijf wereldwijd 154.540 werknemers in dienst.

Langetermijndenken en verantwoord handelen vormen sinds jaar en dag de basis van het economische succes van de BMW Group. Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsstrategie van de BMW Group, van de toeleveringsketen en productie tot het einde van de levenscyclus van alle producten.

www.bmwgroup.com 
LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/bmw-group/
YouTube: https://www.youtube.com/bmwgroup 
Instagram: https://www.instagram.com/bmwgroup
Facebook: https://www.facebook.com/bmwgroup
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