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Technische gegevens
BMW iX4.
iX4 50 xDrive.
	
	
	BMW iX4 50 xDrive

	
	
	

	Voertuigcategorie
	
	

	Aandrijving / carrosserievariant
	
	Battery Electric Vehicle – BEV / SUV Coupé

	
	
	

	Carrosserie
	
	

	Aantal deuren / zitplaatsen
	
	5 / 5

	Lengte / breedte / hoogte (onbeladen)
	mm
	4782 / 1895 / 1595

	Wielbasis
	mm
	2897

	Spoorbreedte vóór / achter
	mm
	1628 / 1633

	Draaicirkel
	m
	12,1

	Leeggewicht (DIN / EU)
	kg
	2305 / 2380

	Laadvermogen volgens DIN
	kg
	520

	Toegestaan totaalgewicht
	kg
	2825

	Toegestane aslast vóór / achter
	kg
	1240 / 1510

	Max. aanhangerlast geremd / ongeremd (12%)
	kg
	2000 / 750

	Max. daklast / kogeldruk
	kg
	75 / 80

	Bagageruimte
	l
	490 – 1600

	Opbergruimte onder de motorkap
	l
	58

	Luchtweerstand
	cx × A
	0,23 × 2,58

	
	
	

	Aandrijflijn
	
	

	Aandrijfconcept
	
	Elektrische vierwielaandrijving met één elektromotor op de vooras en één op de achteras

	Maximumvermogen
	kW / pk
	345 / 469

	Maximumkoppel
	Nm
	645

	Gewichts-/vermogensverhouding
	kg/kW
	6,6

	Transmissie
	
	Eentraps transmissie met vaste overbrenging

	Aandrijfconcept
	
	Elektrische vierwielaandrijving met één elektromotor op de vooras en één op de achteras

	Maximumvermogen
	kW / pk
	345 / 469

	Maximumkoppel
	Nm
	645

	
	
	

	Elektromotor, voor
	
	

	Piekvermogen volgens ECE R 85 
	kW / pk 
	123 / 167 

	bij 
	min⁻¹ 
	4607 

	Max. koppel 
	Nm 
	255 

	bij 
	min⁻¹ 
	0 – 4607 

	Totale overbrengingsverhouding 
	:1 
	8,801 

	
	
	

	Elektromotor, achter
	
	

	Piekvermogen volgens ECE R 85 
	kW / pk 
	240 / 326 

	bij 
	min⁻¹ 
	5000 

	Maximumkoppel 
	Nm 
	435 

	bij 
	min⁻¹ 
	0 – 5000 

	Totale overbrengingsverhouding 
	:1 
	9,606 

	
	
	

	Hoogspanningsaccu
	
	

	Accutechnologie
	
	Lithium-ion

	Inbouwlocatie
	
	Onder de vloer

	Spanning
	V
	698,9

	Netto energie-inhoud
	kWh
	108,7

	Laadtijd voor 0 – 100% lading
	
	11:00 uur bij 11 kW (16 A / 230 V, AC, driefasen, Wallbox)

	Laadtijd voor 0 – 100% lading
	
	5:30 uur bij 22 kW (32 A / 230 V, AC, driefasen, Wallbox)

	Laadtijd voor 10 – 80% lading
	
	21 min bij 400 kW (800 V, DC, snellaadstation)

	Extra actieradius na 10 minuten DC-laden (max. laadsnelheid)1)
	km
	296 – 387

	
	
	

	Laad unit
	
	

	Max. laadvermogen wisselstroom (AC), driefasen
	kW
	11,0 (optioneel: 22,0)

	Max. laadvermogen gelijkstroom (DC)
	kW
	400





	
	
	BMW iX4 50 xDrive

	
	
	

	Bidirectioneel laden
	
	

	Vehicle-to-Load, max. vermogen (AC)
	kW
	optioneel: 3,7

	Vehicle-to-Home, max. vermogen (DC)
	kW
	11,0

	Vehicle-to-Grid, max. vermogen (DC)
	kW
	11,0

	
	
	

	Rijdynamiek en veiligheid
	
	

	Voorwielophanging
	
	Dubbelgewricht-veerpootas in lichtgewicht aluminium-staalconstructie met trekstang en stabilisatorstang; trapeziumvormige schuifpanelen vormen de verbinding tussen het assubframe, de hoogspanningsaccu en de carrosserie

	Achterwielophanging
	
	Vijfarmige as in lichtgewicht aluminium-staalconstructie met afzonderlijk geplaatste veren en dempers

	Remmen, voor
	
	Geventileerde schijfremmen met enkelzuiger-zwevende remklauw

	Remmen, achter
	
	Geventileerde schijfremmen met enkelzuiger-zwevende remklauw

	Rijstabiliteitssystemen
	
	Standaard: geïntegreerd aandrijf- en rijdynamiekmanagement Heart of Joy, geïntegreerd remsysteem, DSC incl. ABS, ASC en DTC (Dynamic Traction Control), Cornering Brake Control, remdroogfunctie, Fading Brake Support, wegrijassistent, Hill Descent Control, Trailer Stability Control

	Veiligheidsuitrusting
	
	Standaard: airbags voor bestuurder en voorpassagier, zijairbags voor bestuurder en voorpassagier, interactieairbag tussen bestuurder en voorpassagier, hoofdairbags voor en achter, automatische driepuntsgordels op alle zitplaatsen, voorin met gordelspanner en gordelkrachtbegrenzer, crashsensoren, bandenspanningsweergave

	Besturing
	
	Elektrisch bekrachtigde tandheugelbesturing (EPS) met Servotronic-functie

	Stuuromwentelingen (aanslag tot aanslag)
	

	Banden, voor / achter
	
	255/45 R20 105W XL

	Velgen, voor / achter
	
	8,5J x 20 lichtmetaal

	
	
	

	Prestaties
	
	

	Acceleratie 0 – 100 km/h (62 mph)
	s
	4,9

	Topsnelheid
	km/h
	210 (124 mph)

	
	
	

	Off-road eigenschappen
	
	

	Aanrijhoek / afrijhoek
	°
	18,2 / 20,1

	Overloophoek
	°
	15,9

	Bodemvrijheid, onbeladen
	mm
	173

	Doorwaaddiepte (bij 5 km/h)
	mm
	400

	
	
	

	Verbruik / actieradius (WLTP gecombineerd)2
	

	Elektriciteitsverbruik volgens EnVKV
	kWh/100 km
	19,0 – 15,7

	Elektriciteitsverbruik haalbaar in individuele configuratie
	kWh/100 km
	19,0 – 15,7

	Elektriciteitsverbruik, snelweg3)
	kWh/100 km
	24,1 – 20,0

	Actieradius volgens EnVKV
	km
	680 – 828

	Actieradius haalbaar in individuele configuratie
	km
	680 – 828

	
	
	

	Milieukenmerken
	
	

	Voorbijrijgeluid
	
	65

	CO₂-klasse(n) volgens EnVKV
	
	A



Technische gegevens geldig voor ACEA-markten; gegevens met betrekking tot registratie zijn in sommige gevallen alleen relevant voor Duitsland. Alle cijfers zijn voorlopig.

1) De na tien minuten snelladen toegevoegde actieradius is overeenkomstig ISO 12906 bepaald op basis van de WLTP-cyclus. Zowel de toegevoegde actieradius als het laadvermogen zijn afhankelijk van de voertuiguitrusting, de laadtoestand en leeftijd van de accu, de accutemperatuur, het individuele rijprofiel, het gebruik van nevenverbruikers, de omgevingstemperatuur en het door het laadstation geleverde laadvermogen.
2) De vermelde waarden zijn bepaald overeenkomstig de voorgeschreven WLTP-meetprocedure. De werkelijke waarden zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals belading, rijstijl, route, weersomstandigheden, nevenverbruikers (waaronder airconditioning), banden en de leeftijd van de accu.
3) Komt overeen met WLTP Extra High. 
Alle beschreven modelvarianten, uitrustingsniveaus, technische specificaties en verbruiks- en emissiewaarden komen overeen met het aanbod op de Duitse automarkt. Alle cijfers hebben betrekking op een voertuig met basisuitrusting in Duitsland. Afhankelijk van de gekozen wiel- en bandenmaat en de geselecteerde opties kunnen deze waarden wijzigen overeenkomstig de configuratie van de auto.

De officiële gegevens over energieverbruik en actieradius zijn vastgesteld overeenkomstig de voorgeschreven WLTP-meetprocedure en voldoen aan de Duitse verordening inzake de etikettering van het energieverbruik van personenauto’s. Ga voor meer informatie naar www.bmw.de.
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	BMW iX4 40 xDrive

	
	
	

	Voertuigcategorie
	
	

	Type aandrijving / carrosserievariant
	
	Batterij-elektrisch voertuig – BEV / SUV Coupé

	
	
	

	Carrosserie
	
	

	Aantal deuren / zitplaatsen
	
	5 / 5

	Lengte / breedte / hoogte (onbeladen)
	mm
	4782 / 1895 / 1595

	Wielbasis
	mm
	2897

	Spoorbreedte vóór / achter
	mm
	1628 / 1633

	Draaicirkel
	m
	12,1

	Leeggewicht (DIN / EU)
	kg
	2185 / 2260

	Laadvermogen volgens DIN
	kg
	520

	Toegestaan totaalgewicht
	kg
	2705

	Toegestane aslast vóór / achter
	kg
	1240 / 1510

	Max. toegestane aanhangerlast (12%), geremd / ongeremd
	kg
	2000 / 750

	Max. toegestane daklast / kogeldruk
	kg
	75 / 80

	Inhoud bagageruimte
	l
	490 – 1600

	Opbergruimte onder de motorkap
	l
	58

	Luchtweerstand
	cx × A
	0,23 × 2,58

	
	
	

	Aandrijflijn
	
	

	Aandrijfconcept
	
	Elektrische vierwielaandrijving; het aandrijfkoppel wordt naar behoefte in een gecoördineerd proces door één elektromotor naar de voorwielen en door één elektromotor naar de achterwielen gestuurd

	Maximumvermogen
	kW / pk
	275 / 374

	Maximumkoppel
	Nm
	520

	Gewichts-/vermogensverhouding
	kg/kW
	7,9

	Type transmissie
	
	Eentraps transmissie met vaste overbrengingsverhouding

	
	
	

	Elektromotoren
	
	

	Motortechnologie
	
	BMW eDrive-technologie van de zesde generatie: elektrisch bekrachtigde synchroonmotor op de achteras en asynchroonmotor op de vooras, elk in één behuizing met de vermogenselektronica en transmissie; generatorfunctie voor energieterugwinning

	
	
	

	Elektromotor, voor
	
	

	Piekvermogen volgens ECE R 85
	kW / pk
	123 / 167

	bij
	min⁻¹
	4607

	Max. koppel
	Nm
	255

	bij
	min⁻¹
	0 – 4607

	Totale overbrengingsverhouding
	:1
	8,801

	
	
	

	Elektromotor, achter
	
	

	Piekvermogen volgens ECE R 85
	kW / pk
	195 / 265

	bij
	min⁻¹
	6000

	Maximumkoppel
	Nm
	345

	bij
	min⁻¹
	0 – 5000

	Totale overbrengingsverhouding
	:1
	10,485

	
	
	

	Hoogspanningsaccu
	
	

	Accutechnologie
	
	Lithium-ion

	Inbouwlocatie
	
	Onder de vloer

	Spanning
	V
	671,6

	Netto energie-inhoud
	kWh
	82,6

	Laadtijd voor 0 – 100% lading
	
	8:15 uur bij 11 kW (16 A / 230 V, AC, driefasen, Wallbox)

	Laadtijd voor 0 – 100% lading
	
	4:15 uur bij 22 kW (32 A / 230 V, AC, driefasen, Wallbox)

	Laadtijd voor 10 – 80% lading
	
	21 min bij 300 kW (800 V, DC, snellaadstation)

	Extra actieradius na 10 minuten DC-laden (max. laadsnelheid)1)
	km
	234 – 301

	
	
	

	Laadunit
	
	

	Max. laadvermogen wisselstroom (AC), driefasen
	kW
	11,0 (optioneel: 22,0)

	Max. laadvermogen gelijkstroom (DC)
	kW
	300




	
	
	BMW iX4 40 xDrive

	
	
	

	Bidirectioneel laden
	
	

	Vehicle-to-Load, max. vermogen (AC)
	kW
	optioneel: 3,7

	Vehicle-to-Home, max. vermogen (DC)
	kW
	11,0

	Vehicle-to-Grid, max. vermogen (DC)
	kW
	11,0

	
	
	

	Rijdynamiek en veiligheid
	
	

	Voorwielophanging
	
	Dubbelgewricht-veerpootas in lichtgewicht aluminium-staalconstructie met trekstang en stabilisatorstang; trapeziumvormige schuifpanelen vormen de verbinding tussen het assubframe, de hoogspanningsaccu en de carrosserie

	Achterwielophanging
	
	Vijfarmige as in lichtgewicht aluminium-staalconstructie met afzonderlijk geplaatste veren en dempers

	Remmen, voor
	
	Geventileerde schijfremmen met enkelzuiger-zwevende remklauw

	Remmen, achter
	
	Schijfremmen met enkelzuiger-zwevende remklauw

	Rijstabiliteitssystemen
	
	Standaard: geïntegreerd aandrijf- en rijdynamiekmanagement Heart of Joy, geïntegreerd remsysteem, DSC incl. ABS, ASC en DTC (Dynamic Traction Control), Cornering Brake Control, remdroogfunctie, Fading Brake Support, wegrijassistent, Hill Descent Control, Trailer Stability Control

	Veiligheidsuitrusting
	
	Standaard: airbags voor bestuurder en voorpassagier, zijairbags voor bestuurder en voorpassagier, interactieairbag tussen bestuurder en voorpassagier, hoofdairbags voor en achter, automatische driepuntsgordels op alle zitplaatsen, voorin met gordelspanner en gordelkrachtbegrenzer, crashsensoren, bandenspanningsweergave

	Besturing
	
	Elektrisch bekrachtigde tandheugelbesturing (EPS) met Servotronic-functie

	Stuuromwentelingen (aanslag tot aanslag)
	

	Banden, voor / achter
	
	255/45 R20 105W XL

	Velgen, voor / achter
	
	8,5J x 20 lichtmetaal

	
	
	

	Prestaties
	
	

	Acceleratie 0 – 100 km/h (62 mph)
	s
	5,6

	Topsnelheid
	km/h
	200 (124 mph) (elektronisch begrensd)

	
	
	

	Off-road eigenschappen
	
	

	Aanrijhoek / afrijhoek
	°
	18,2 / 20,1

	Overloophoek
	°
	15,9

	Bodemvrijheid, onbeladen
	mm
	173

	Doorwaaddiepte (bij 5 km/h)
	mm
	400

	
	
	

	Verbruik / actieradius (WLTP gecombineerd)2)
	

	Elektriciteitsverbruik volgens EnVKV
	kWh/100 km
	19,1 – 15,9

	Elektriciteitsverbruik haalbaar in individuele configuratie
	kWh/100 km
	19,1 – 15,9

	Elektriciteitsverbruik, snelweg3)
	kWh/100 km
	24,3 – 20,3

	Actieradius volgens EnVKV
	km
	526 – 638

	Actieradius haalbaar in individuele configuratie
	km
	526 – 638

	
	
	

	Milieukenmerken
	
	

	Voorbijrijgeluid
	dB(A)
	66

	CO₂-klasse(n) volgens EnVKV
	
	A




Technische gegevens geldig voor ACEA-markten; gegevens met betrekking tot registratie zijn in sommige gevallen alleen relevant voor Duitsland. Alle cijfers zijn voorlopig.

1) De na tien minuten snelladen toegevoegde actieradius is overeenkomstig ISO 12906 bepaald op basis van de WLTP-cyclus. Zowel de toegevoegde actieradius als het laadvermogen zijn afhankelijk van de voertuiguitrusting, de laadtoestand en leeftijd van de accu, de accutemperatuur, het individuele rijprofiel, het gebruik van nevenverbruikers, de omgevingstemperatuur en het door het laadstation geleverde laadvermogen.
2) De vermelde waarden zijn bepaald overeenkomstig de voorgeschreven WLTP-meetprocedure. De werkelijke waarden zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals belading, rijstijl, route, weersomstandigheden, nevenverbruikers (waaronder airconditioning), banden en de leeftijd van de accu.
3) Komt overeen met WLTP Extra High.


Alle beschreven modelvarianten, uitrustingsniveaus, technische specificaties en verbruiks- en emissiewaarden komen overeen met het aanbod op de Duitse automarkt. Alle cijfers hebben betrekking op een voertuig met basisuitrusting in Duitsland. Afhankelijk van de gekozen wiel- en bandenmaat en de geselecteerde opties kunnen deze waarden wijzigen overeenkomstig de configuratie van de auto.

Official data on power consumption and range were determined in accordance with the prescribed WLTP measurement procedure and comply with the Passenger Car Energy Consumption Labelling Ordinance. Go to www.bmw.de for more information.



Exterieur- en interieurafmetingen
BMW iX4.
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De afmetingen in de technische tekening zijn in millimeters en kunnen variëren afhankelijk van het model en de gekozen opties.
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