	
	
	Presse-Information

	Datum
	
	1. April 2003

	Thema
	
	Dynamischer Auftritt in der Business-Klasse:

Die neue BMW 5er Limousine. REF \* CHARFORMAT Thema  \* MERGEFORMAT 

	Seite
	
	2

	
	
	



BMW 
Austria                                                                  Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Presse-Information
1. April 2003


Firma

BMW Austria
Gesellschaft mbH

Postanschrift

PF 303
A-5021 Salzburg
Telefon

+43 662 8383 9100
Internet

www.bmwgroup.com

Dynamischer Auftritt in der Business-Klasse:

Die neue BMW 5er Limousine. 
     
· Innovativer Leichtbau durch Aluminium/Stahl-Karosserie.
· Vollaluminium Fahrwerk, Aktivlenkung, Dynamic Drive 
und Run-Flat-Bereifung.
· Reihen-Sechszylinder Benzinmotoren von 2.2 bis 3.0 Liter;
3,0 Liter-Reihen-Sechszylinder Dieselmotor mit Common Rail;
4.4 Liter V8 Benzinmotor mit VALVETRONIC;
manuelle und automatische Sechsganggetriebe.
· iDrive-Bedienkonzept, Head Up Display
· Adaptives Kurvenlicht, Adaptives Bremslicht,
Bi-Xenon-Scheinwerfer, Aktive Geschwindigkeitsregelung
· Mehr Platz im Fond und deutlich größerer Kofferraum.
München. Der Auftritt ist überzeugend: Schon der erste Blick auf die sportlich elegante und kraftvoll geschnittene Karosserie verrät den neuen 5er als den dynamischen Repräsentanten der Business-Klasse von BMW. Erfahrbar wird diese Dynamik durch ein anspruchsvolles technisches Gesamtkonzept inklusive einer neuartigen, gewichtsparenden Aluminium/Stahl-Mischbauweise der Karosserie. Die neue Limousine verbindet mehr Platz und Komfort mit weniger Gewicht, geringem Verbrauch und höheren Fahrleistungen, sowie einer idealen Achslastverteilung.
Der sichere und komfortable Fahrspaß, den das perfekt abgestimmte Vollaluminium-Fahrwerk bietet, lässt sich nur noch mit aktiven Systemen steigern. Hier bietet der neue 5er mit der Weltneuheit „Aktivlenkung“ und der aktiven Wankstabilisierung „Dynamic Drive“ dem Fahrer auf Wunsch die Möglichkeit, eine ganz neue Synthese von Agilität, Handling und Fahrkomfort zu genießen. Darüber hinaus baut BMW mit einem breiten Angebot von Run-Flat-Bereifungen für den neuen 5er seine Vorreiterrolle bei der Einführung von Reifen mit Notlauf​eigen​schaften aus.
Premiere mit Sechszylindermotoren: 
520i, 530i, 530d im Juli 2003 bei den Kunden.

Der neue 5er, der in den europäischen Märkten im Juli 2003 eingeführt wird, kommt zunächst in drei Varianten mit Reihen-Sechszylindermotoren auf den Markt: Als 520i mit 125 kW/170 PS und 210 Nm, als 530i mit 170kW/231 PS und 300 Nm, beide Varianten mit den einzigartigen, seidenweich laufenden Bi-VANOS-Ottomotoren, sowie als 530d mit 160 kW/218 PS und 500 Nm, der von dem neuen Dieselaggregat mit Common-Rail der 2. Generation angetrieben wird. Alle drei Varianten sind serienmäßig mit neuen Sechsgang-Schalt​getrieben ausgerüstet. Ein Automatikgetriebe mit ebenfalls sechs Gängen ist für alle Modellvarianten auf Wunsch lieferbar. 
Die Modelle BMW 520i / 530d / 530i beschleunigen in 9,0 / 7,1 / 6,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h, erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 230 / 245 / 
250 km/h und verbrauchen im EU-Zyklus 9,0 / 6,9 / 9,5 Liter/100 km.
Die neue Limousine ist größer und geräumiger als das Vorgängermodell, dabei aber nicht schwerer, sondern je nach Modell bis zu 75 kg leichter. Dafür ist unter anderem der gewichtsreduzierte Aluminium-Vorderbau verantwortlich, der in der Verbundkonstruktion mit der übrigen Rohkarosserie aus Stahl einen richtungs-weisenden Schritt im Karosseriebau darstellt. 
In Summe bietet der 5er damit trotz des Größenwachstums und der Zunahme der Komfortumfänge einerseits Fahrleistungen, die in der „Business Class“ Maßstäbe setzen und andererseits einen vergleichsweise niedrigen Kraftstoff-verbrauch.
Das Design: Sportlich, kultiviert und unverwechselbar.

Der neue 5er vereint in seinem Auftritt die Dynamik und Sportlichkeit der 3er-Reihe mit der Souveränität und Präsenz des BMW 7er. Das Design der neuen Limousine bildet damit die starke Mitte des Spektrums der BMW Fahrzeug-palette. Die kraftvolle Front mit der unverwechselbar geschwungenen Leuchteneinheit mit Doppelscheinwerfern und das coupéhafte Greenhouse signalisieren den sportlich-dynamischen Charakter.
Vernetzt: Aktive Lenkung, adaptives Kurvenlicht und ACC. 

Ein neues Niveau von Fahrkomfort, Fahrfreude und Fahrsicherheit ermöglicht die als Sonderausstattung lieferbare Weltneuheit „Aktivlenkung“. Das elektronisch gesteuerte System verändert im normalen Fahrbetrieb die Lenkübersetzung im unteren bis mittleren Geschwindigkeitsbereich, macht sie direkter, verringert so den Lenkaufwand und erhöht damit die Handlichkeit des Fahrzeugs im Stadtverkehr, beim Parkieren und bei Kurvenfahrt ganz wesentlich. Im höheren Geschwindigkeitsbereich wird die Lenkung dagegen indirekter und sorgt so für stabilen Geradeauslauf und sehr gutmütiges Anlenkverhalten. Die Aktivlenkung ist mit dem Fahrstabilitätsprogramm DSC (Dynamische Stabilitäts Control) vernetzt und kann über eine Gierratenregelung bei beginnender Instabilität über den Lenkwinkel korrigierend eingreifen. Sie reduziert so die DSC-Regeleingriffe im unteren Ansprechbereich und bietet damit hier einen optimalen Regelkomfort.

Mit dem adaptiven Kurvenlicht bietet BMW auf Wunsch ein weiteres vernetztes System im neuen 5er, das die aktive Sicherheit deutlich erhöht. Die beiden 
Bi-Xenon-Scheinwerfereinheiten werden dabei über Lenkradwinkel, Gierrate und Geschwindigkeit in Echtzeit gesteuert und leuchten so in Kurven den weiteren Straßenverlauf perfekt aus. 
Das in USA für den 7er BMW schon zugelassene und nun auch im 5er verfügbare Adaptive Bremslicht (Brake Force Display) verringert die Gefahr von Auffahrunfällen bei schärferem Abbremsen durch eine Vergrößerung der leuchtenden Fläche des Bremslichtes. Das System wird nach Abschluss des behördlichen Zulassungs​verfahrens in weiteren Ländern eingeführt und kann dann softwareseitig aktiviert werden.
Der neue 5er ist erstmals auch mit der Aktiven Geschwindigkeitsregelung ACC lieferbar. Der radargestützte Assistent ist für den Autobahnverkehr entwickelt und erleichtert vor allem das Fahren in Kolonnen durch das automatische Einregeln des vorgewählten Abstandes. 
Zukunftsweisende Ergonomie: Controller und Head-Up Display. 

Mit der Cockpit-Gestaltung nach der BMW iDrive Philosophie übernimmt der neue 5er in seiner Klasse die Pionierrolle in der fahrerorientierten Ergonomie: Die meisten für das Fahren wesentlichen Funktionen sind im unmittelbaren Bereich des Lenkrades bedienbar, die Komfort-Grundfunktionen in der Mittelkonsole. Alle übrigen Einstellungen und Dienste nutzen Fahrer oder Beifahrer über Controller und Control-Display in einer für den 5er modifizierten Form. So kommt dieses Bediensystem hier erstmals zusammen mit einer Mittelschaltung zum Einsatz. 
Das erstmals in einem BMW angebotene Head-Up Display leistet einen bedeutenden Beitrag zur aktiven Sicherheit, indem es fahrerrelevante Informationen im direkten Sichtfeld des Fahrers anzeigt. Der Fahrer kann dabei jederzeit selbst bestimmen, was in die Frontscheibe eingespiegelt wird, möglich sind beispielsweise die Geschwindigkeitsanzeige und/oder Navigationshinweise. 
Der Innenraum: Rhythmus und Harmonie, mehr Platz und hochwertige, individuelle Ausstattung. 

Harmonie als Ergebnis klarer Linienführung und Rhythmus durch spannungs​volle Linien und Flächen charakterisieren zusammen mit einem anspruchsvollen, individuellen Farb- und Materialkonzept die Formensprache des Interieurs. Die Kunden können den neuen 5er in fünf Ausstattungs​varianten und vier Interieur-Farbwelten wählen. Die neue Limousine bietet vor allem im Fond mehr Platz und hat einen deutlich größeren Kofferraum als das Vorgängermodell.
Zur Serienausstattung zählt unter anderem eine neue Klimaautomatik mit adaptiver Regelung der Verdampfungstemperatur, die ein Unterkühlen und Austrocknen der Schleimhäute verhindert und eine individuelle Temperaturschichtung ermöglicht.
Die Auslieferung in Europa (Linkslenker) setzt im Juli 2003 und in den meisten anderen Märkten im Herbst 2003 ein. 

Im Herbst 2003 folgen der 520iA, der 525i mit 2,5 Liter Hubraum, 141 kW/192 PS und 245 Nm sowie der 545i mit 4,4 Liter V8, 245 kW/333 PS und 450 Nm.
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