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Athlet in Top-Form: Das BMW Performance Angebot jetzt auch für die neue BMW 3er Reihe.
Exklusive Produktlinie erweitert das Original BMW Zubehör Programm um Nachrüst-Optionen für Antrieb, Fahrwerk, Aerodynamik und Cockpit, die den sportlichen Charakter der BMW 3er Limousine und des BMW 3er Touring zusätzlich unterstreichen.

München. Sein athletisches Design und seine überlegene Fahrdynamik machen den neuen BMW 3er zu einer Ausnahmeerscheinung in seinem Segment. Mehr denn je trifft das weltweit erfolgreichste Premium-Fahrzeug präzise die Erwartungen von Kunden, die das sportliche Fahrerlebnis in den Mittelpunkt ihrer Kaufentscheidung rücken. Mit den neuen Angeboten aus der Produktlinie BMW Performance lässt sich der einzigartige Charakter der neuen BMW 3er Limousine und des neuen BMW 3er Touring jetzt noch intensiver unterstreichen. Die speziell für die neue BMW 3er Reihe entwickelten Nachrüst-Optionen aus den Produktbereichen Antrieb, Fahrwerk, Aerodynamik und Cockpit sind Bestandteil des BMW Original Zubehör Programms. Die BMW Performance Komponenten übertragen Knowhow aus dem Motorsport auf die Straße und ermöglichen es dem Fahrer, seine Begeisterung für technische Höchstleistungen individuell zum Ausdruck zu bringen.

Das im Frühjahr 2008 erstmals präsentierte BMW Performance Programm umfasst derzeit eine große Auswahl an Optionen, die speziell für die Modelle der BMW 3er und BMW 1er Reihe entwickelt wurden. Auch Fahrer eines BMW 3er der vorherigen Generation finden zahlreiche Produkte zur sportlich ausgerichteten Individualisierung ihres Fahrzeugs. Die auf die neue BMW 3er Reihe abgestimmten Komponenten, zu denen auch ein neu entwickeltes BMW Performance Leichtmetallrad im Doppelspeichendesign zählt, sind ab Ende März/Anfang April 2009 erhältlich. 

Aerodynamik: Optimierung nach Maß.

Das BMW Performance Aerodynamik Kit sorgt für eine Optimierung der fahrdynamischen Eigenschaften und garantiert zudem einen wirkungsvollen Auftritt im Alltagsverkehr. Zum BMW Performance Aerodynamik Kit für die neue BMW 3er Limousine und den neuen BMW 3er Touring gehören eine markante Frontschürze mit einer ausdrucksstarken, integrierten Einfassung der BMW Niere in schwarzer Hochglanz-Optik und dynamisch konturierte Seitenschweller. 

Darüber hinaus ist zur Steigerung der Aerodynamik modell-spezifisches Zubehör aus Carbonfaser erhältlich. Angeboten werden ein BMW Performance Carbon Heckspoiler für die neue BMW 3er Limousine sowie Carbon Außenspiegelkappen und ein BMW Performance Carbon Diffusor für beide Karosserievarianten des neuen BMW 3er.

Fahrwerkstechnik für sportliches und souveränes Handling.

Das Streben nach zusätzlicher Dynamik stand auch bei der Entwicklung der BMW Performance Komponenten für das Fahrwerk im Mittelpunkt. In diesem Produktbereich stehen die BMW Performance Sportbremsanlage, das BMW Performance Fahrwerk, eine aus Carbonfaser gefertigte BMW Performance Federbein-domstrebe sowie zwei attraktive Leichtmetallräder zur Auswahl. Zum Unfang der BMW Performance Sportbremsanlage gehören besonders großzügig dimensionierte, belüftete Bremsscheiben, die an den Vorderrädern perforiert und mit Schlitzen versehen sind. Die 6-Kolben-Festsattelbremsen an der Vorderachse sind in leuchtendem BMW Performance Gelb gehalten. Außerdem tragen sie den Schriftzug „BMW Performance“. Diese Aufschrift findet sich auch auf der Domstrebe, deren Platzierung im Motorraum für eine zusätzliche Steigerung der Karosseriesteifigkeit sorgt. 

Eine weitere Neuentwicklung stellt das BMW Performance Fahrwerk dar. Aufgrund seiner besonders sportlichen Abstimmung gewährleistet es ein verbessertes Handling und optimale Performance bei sehr sportlicher Fahrweise. Dabei bleibt ein hohes Maß an Komfort im Alltagsverkehr erhalten. Der Einsatz des BMW Performance Fahrwerks bewirkt eine Tieferlegung des Fahrzeugs und bietet damit auch bei sportlichsten Fahrmanövern exzellente Bodenhaftung. Die Schraubenfedern setzen durch ihre Gestaltung in sportivem BMW Performance Gelb auch optische Akzente. Als Ergänzung zu der bereits im Frühjahr eingeführten BMW Performance Leichtmetallfelge im Doppelspeichendesign 269 steht nun ein weiteres Leichtbaurad zur Auswahl. Auch das BMW Performance Doppelspeichen-Rad 313 unterstreicht den sportlichen Charakter des Fahrzeugs und fördert die Agilität durch sein besonders geringes Gewicht. Beide Leichtmetallräder sind in den Größen 18 Zoll – für Fahrzeuge der BMW 1er Reihe – sowie 19 Zoll – für die BMW 3er Reihe – erhältlich. 

Antrieb: Optimierte Luftführung und prägnante Endrohre.

Zu einer leistungsfördernden Luftzufuhr verhilft das neue BMW Performance Lufteinlasssystem den Reihensechszylinder-Benzinmotoren der entsprechenden Modelle der neuen BMW 3er Reihe. Basierend auf der Standardausführung wurden der Filtereinsatz und die interne Luftführung modifiziert. Dies gewährleistet einen verbesserten Luftstrom bei geringerem Spielraum für einen Druckabfall. Außerdem sorgt das System für ein besonders sportlich geprägtes Sounderlebnis im Fahrzeuginneren. Die durch das BMW Performance Lufteinlasssystem bewirkte Optimierung der Leistungsentfaltung wirkt sich auch auf die Effizienz des Motors positiv aus. 

Für die akustische Untermalung der höheren Durchzugskraft ist das BMW Performance Schalldämpfersystem zuständig. Ohne den Langstreckenkomfort des Fahrzeugs zu beeinträchtigen, verleiht das System der Motorakustik eine dezente, aber vernehmbar sportlich geprägte Charakteristik. Die Doppelendrohre aus verchromtem Edelstahl heben den Hochtechnologie-Status des Fahrzeugs auch optisch hervor. Das korrosionsresistente Material zeichnet sich zudem durch besondere Langlebigkeit aus. 

Interieur im Stil eines Sportwagens.

Wer die Dynamik seines BMW besonders intensiv genießen will, kann mit den BMW Performance Produkten für das Interieur ein Ambiente im Stil eines Sportwagens erzeugen. Perfekten Halt bieten dem ambitionierten Fahrer dabei die schalenförmigen BMW Performance Sportsitze im Motorsportdesign. Auch an den Seiten sind sie ergonomisch dem Körper angepasst. Neben ihrem spürbaren Sitzkomfort beeindrucken die mit schwarzem Alcantara bezogenen BMW Performance Sportsitze durch ihr edles, schlankes Design. Unterhalb der integrierten Kopfstützen befinden sich jeweils zwei Öffnungen, die mit ferric-grey lackierten Kunststoffblenden verziert sind. Die Seitenairbags sind ebenfalls in die Sitze integriert. Die BMW Performance Sportsitze sind als Fahrer- und Beifahrersitz für den 5-Türer, den 3-Türer und das Coupé der BMW 1er Reihe sowie für die BMW 3er Limousine, den BMW 3er Touring und das BMW 3er Coupé erhältlich.

Neben optischen Glanzpunkten setzt der BMW Performance Handschalthebel auch Akzente bei der Unterstützung möglichst dynamischer Schaltvorgänge. Das ergonomisch optimierte Design des Schaltknaufs aus Chrom und schwarzem Alcantara erleichtert die präzise Handhabung, darüber hinaus reduziert der spezielle Ganghebel die Schaltwege um rund 25 Prozent im Vergleich zur Serienausführung. Zusätzlich umfasst das neue BMW Performance Programm jetzt auch einen entsprechend gestalteten Automatik-Wählhebel sowie einen Handbremsgriff, bei dem das Design des Schaltknaufs beziehungsweise des Wählhebels ebenfalls aufgegriffen wird.
Als Ergänzung dazu wurde für das neue BMW Performance Angebot das Konzept für ein innovatives Multifunktions-Sportlenkrad entwickelt. Dank seiner Einfassung in Alcantara und Leder liegt dieses Lenkrad besonders angenehm und sicher in der Hand. Im oberen Bereich des Lenkradkranzes ist ein LED-Display zur Darstellung verschiedener technischer Informationen wie Öl- und Wassertemperatur, Quer- und Längsbeschleunigung sowie Schalt-punkt- und Zeitanzeige integriert. Das Aufrufen der unterschiedlichen Informationen erfolgt über die Multifunktionstasten des Lenkrads. 

Eine weitere Neuheit im BMW Performance Programm für 2009 sind dunkle Edelstahl-Einstiegsleisten. Sie tragen einen gelb beleuchteten BMW Performance Schriftzug. Mit Dekorleisten im Carbon Design für die Mittelkonsole, die Armaturentafel sowie die Verkleidungen der vorderen und hinteren Türen beziehungsweise des seitlichen Fond-bereichs kann der hochwertige und sportliche Stil im Interieur noch stärker unterstrichen werden. Auch die Pedale und die Fußablage aus Aluminium, die ebenfalls Bestandteil des BMW Performance Programms sind, übertragen durch ihr Design und ihre Funktionalität das Ambiente eines Rennfahrzeugs in den Alltagsverkehr.

Alle BMW Performance Komponenten sind einzeln verfügbar. So kann der Fahrer eines neuen BMW 3er mit ausgewählten Nachrüst-Optionen klare sportliche Akzente in den für ihn besonders relevanten Bereichen setzen. Darüber hinaus lassen sich sämtliche BMW Performance Produkte jedoch auch zu einem harmonisch abgestimmten Gesamtpaket zusammenfassen. Alle Komponenten entsprechen in Technik und Design dem markentypischen Stil und erfüllen uneingeschränkt die herausragenden BMW Standards hinsichtlich Qualität und Sicherheit. Sie unterliegen daher auch den Gewährleistungsbestimmungen von BMW. Vertrieb und Einbau erfolgen über die BMW Händler und Service Partner sowie über die BMW Niederlassungen. 
Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an:

Friedbert Holz,  Sprecher BMW Automobile
Telefon: +49 (0)89-382-24360, Fax: +49 (0)89-382-20626

Dirk Arnold,  Produktkommunikation BMW Automobile
Telefon: +49 (0)89-382-12325, Fax: +49 (0)89-382-20626
Internet: www.press.bmwgroup.com
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