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San Donato Milanese, 1 dicembre 2014


Nuovi accessori BMW M Performance
Componenti sportive in aftermarket per la BMW X3, la BMW X4,
la BMW M3 e la BMW M4

Monaco. BMW amplia la sua offerta di allestimenti BMW M Performance nella gamma di accessori BMW Original in occasione dell’Essen Motor Show 2014, in programma dal 29 novembre al 7 dicembre. I nuovi accessori BMW M Performance per le BMW X3 e BMW X4, la BMW M3, la BMW M4 Coupé e la BMW M4 Cabrio conferiscono a questi modelli un’incisività sportiva ancora maggiore. Oltre ad attraenti miglioramenti di design per gli interni e per gli esterni, la gamma comprende anche accessori funzionali che, per esempio, valorizzano le prestazioni dei modelli classici BMW e aggiungono un appeal ancora più emozionale al rombo del motore. I nuovi accessori portano il numero totale di componenti BMW M Performance intesi ad aumentare ulteriormente il piacere di guida sportiva a oltre 1.200 – partendo da un kit d’ingresso fino a sistemi di scarico.

Questi prodotti della gamma di accessori BMW M Performance, concepiti specificatamente per i singoli modelli, e disponibili anche per altre serie di modelli BMW, sono stati sviluppati sfruttando decenni di esperienza in gara e la forza innovativa di BMW M GmbH. Grazie alla grande competenza dell’azienda, i clienti possono essere certi che le componenti in aftermarket si adattino precisamente al carattere e alle qualità dei singoli modelli. Essi soddisfano anche gli standard di qualità senza compromessi del BMW Group in termini di scelta dei materiali, di design e di qualità della lavorazione. Tutti i prodotti appartengono alla gamma di accessori BMW Original. Quando vengono montati in aftermarket, non compromettono in nessun modo i termini della garanzia per il veicolo in questione.

Nuovi accenti sportivi per gli esterni delle BMW X3 e X4
I nuovi componenti BMW M Performance mettono in maggiore evidenza la capacità sportiva delle vetture e la loro presenza dinamica. Alcuni esempi comprendono una versione in nero della griglia a doppio rene tipica BMW per la X3 e per la X4, nonché gusci degli specchietti retrovisori esterni e uno spoiler posteriore (soltanto per BMW X4) in carbonio di alta tecnologia. Le componenti in carbonio sono state realizzate accuratamente a mano. Altri esempi comprendono le strisce decorative BMW M Performance nel color Black/Silver, che possono essere ordinate per la BMW X3 e per la BMW X4 e che accentuano le linee dinamiche dei due modelli X, conferendo loro un effetto molto piacevole. Inoltre, le ruote in lega leggera BMW M Performance, disponibili sia per la BMW X3 sia per la BMW X4, aggiungono una nuova enfasi sportiva sia al design degli esterni delle due vetture sia alle loro caratteristiche di guida. Le ruote forgiate di alta qualità spiccano per il loro design distintivo e per la loro leggerezza. Esse danno un contributo concreto alla riduzione delle masse non sospese delle due vetture, migliorando quindi l’agilità e le risposte dello sterzo. Le ruote in lega leggera BMW M Performance sono disponibili da 21 pollici con pneumatici di diversi tipi. Ciascuno dei due modelli presenta un disegno proprio a doppi raggi, completo con la familiare finitura BMW M Performance bicolore in Orbit Grey con l’esterno dei raggi lucido.

Nuove componenti aerodinamiche per la BMW M3, per la BMW M4 Coupé e per la BMW M4 Cabrio
Oltre a migliorare ulteriormente l’aspetto atletico e muscoloso della BMW M3 e della BMW M4, il principale beneficio delle componenti aerodinamiche BMW M Performance per queste auto sportive ad alte prestazioni si trova nei miglioramenti riguardanti i flussi d’aria ad alta velocità. I clienti possono scegliere tra una selezione di elementi che comprendono parti aggiuntive in carbonio per le sezioni laterali del paraurti anteriore, un elemento anteriore realizzato di poliuretano (PUR), un diffusore posteriore ed uno spoiler sempre posteriore, entrambi in carbonio. Il poliuretano viene utilizzato anche per le minigonne laterali e per lo spoiler posteriore per la BMW M3. Inoltre, decalcomanie laterali in tre colori con la scritta “M Performance” sono disponibili per la berlina, per la coupé e per la cabrio.

Interni ancora più sportivi con nuove parti M Performance
I nuovi accessori BMW M Performance comprendono anche tutta una serie di attraenti dettagli sportivi per gli interni della BMW X3 e della BMW X4. I rivestimenti delle soglie delle portiere dal look in acciaio inox spazzolato, con scritte illuminate a Led BMW M Performance, attirano l’attenzione quando si aprono le portiere anteriori. Il fatto che funzionino con l’energia di batterie proprie le rende estremamente facili da montare in aftermarket, non c’è, infatti, la necessità di aggiungere cablaggi. Le strisce decorative BMW M Performance interne in carbonio, o in carbonio ed Alcantara con le scritte M Performance, distinguono chiaramente gli interni da quelli delle auto di serie e, come la leva del cambio in carbonio delle trasmissioni Steptronic o Steptronic Sport con il logo BMW M, aggiungono un accento esclusivo e sportivo al cockpit. Un altro elemento di spicco nella nuova gamma di accessori per gli interni delle BMW X3 ed X4 è costituito dal volante in Alcantara BMW M Performance con un’attraente finitura in carbonio. Esso è molto comodo da impugnare, anche in situazioni estreme di guida, e resta piacevole al tatto ad ogni temperatura. I copripedale e il poggiapiedi BMW M Performance in acciaio inox completano in maniera attraente e funzionale gli altri accessori M Performance per gli interni. Il nuovo portachiavi M Performance continua su questo tema. Con l’abbinamento sofisticato Alcantara/carbonio, con accenti M Light Blue e bullone esagonale di alta qualità si accompagna perfettamente con il design sportivo e dinamico dei nuovi accessori BMW M Performance. A loro volta, i tappetini BMW M Performance, facili da pulire, s’inseriscono perfettamente e sigillano l’aspetto sportivo degli interni. Tutti e quattro i tappetini presentano la scritta M Performance.

Volante M Performance con Display da gara per le BMW M3 e M4
Il volante BMW M Performance, rivestito in Alcantara, con finiture in carbonio e display da gara, fa la sua parte per assicurare che le BMW M3 e M4 consentano un’esperienza di guida particolarmente avvincente. Le finiture verniciate del volante in carbonio portano la scritta “M Performance”. Il rivestimento in Alcantara della corona del volante presenta cuciture nei tre colori BMW M. Inoltre, i poggiapollici incorporano un paio di pulsanti utilizzati per attivare le modalità Efficient Dynamics, Sport e Race. Il guidatore può utilizzare il display integrato nella parte alta della corona del volante per controllare, tra l’altro, le cambiate e i valori di accelerazione laterale/longitudinale. La modalità Sport consente al guidatore di accedere alla funzione cronometro con display per ore, minuti e secondi. Vengono visualizzati anche i valori di accelerazione laterale/longitudinale. Durante le sessioni di prove in pista, la modalità Race permette di visualizzare e memorizzare i tempi sul giro in minuti, secondi e centesimi di secondo. Possono anche essere memorizzati le velocità massime e i valori di massima accelerazione laterale/longitudinale per gli ultimi 50 giri completati.

I power kit aumentano le prestazioni delle BMW X3 e X4
Il Power Kit BMW M Performance sviluppato per la BMW X3 xDrive30d (consumi medi 6,1 litri/100 km ed emissioni di CO2 di 159-156 g/km)* e per la BMW X4 xDrive30d (consumi medi 5,6-5,2 litri/100 km ed emissioni di CO2 di 146-138 g/km)* porta ad un aumento significativo delle prestazioni. Le sue componenti comprendono un’unità di controllo per l’elettronica del motore che è stata regolata specificatamente per il propulsore diesel 3,0 litri sei cilindri in linea con tecnologia BMW TwinPower Turbo. Ciò aiuta ad attivare caratteristiche prestazionali significativamente più sportive senza cambiare i valori dei consumi e delle emissioni. Il BMW M Performance Power Kit aumenta di 20 kW la potenza massima del motore, portandola a 210 kW, e la coppia massima, a seconda della marcia innestata, anche fino a 600 Nm. Il risultato più importante di questo aumento delle prestazioni sta in un miglioramento avvertibile della potenza durante uno sprint. Infatti, l’accelerazione da zero a 100 km/h arriva a essere fino a 0,3 secondi più veloce, con la BMW X3 xDrive30d che registra un tempo eccezionale di circa 5,6 secondi (invece dei 5,9 secondi senza il kit) e la BMW X4 xDrive30d che raggiunge la stessa velocità in 5,5 secondi (invece di 5,8). L’aumento di potenza è accompagnato da caratteristiche dell’acceleratore più sportive, con risposte più veloci ed un rombo ottimizzato. Incredibilmente, questi due Power Kit producono gli stessi valori in termini di consumi e di emissioni dei modelli standard nel ciclo di prove ECE, nonostante la potenza maggiore.

Sistemi di silenziatori M Performance aumentano l’appeal estetico e sonoro
Un silenziatore dotato di valvole BMW M Performance, la cui modalità operativa può essere regolata a distanza mediante Bluetooth, è disponibile esclusivamente per la BMW X4 xDrive35i. Oltre alla modalità Sport, caratterizzata da un rombo particolarmente emozionante, i guidatori possono anche selezionare la modalità Track, concepita per l’utilizzo esclusivamente in pista, che è caratterizzata da uno sviluppo del rombo ancora più orientato alle prestazioni. Il sistema del silenziatore in acciaio inox presenta anche terminali cromati nello stile tipico delle BMW ad otto cilindri. Doppi terminali cromati BMW M Performance sono disponibili anche per la BMW X4 xDrive20d, la BMW X3 sDrive18d e la BMW X3 xDrive20d.

Un rombo del motore impressionante per la BMW M3 e per la BMW M4
Il sistema del silenziatore BMW M Performance sviluppato specificatamente per la BMW M3 e la BMW M4 utilizza una canalizzazione ottimizzata dei gas di scarico per generare un rombo particolarmente emozionale che sottolinea in maniera entusiasmante le caratteristiche prestazionali del motore sei cilindri biturbo. Il leggero sistema di scarico dei deviatori con controllo delle alette comprende uno scarico in acciaio inox ed un silenziatore realizzato completamente in titanio che presenta la scritta M Performance quando viene osservato dal retro della vettura. Un elemento stilistico distintivo è costituito dai terminali di classe in titanio o carbonio con il logo M. L’utilizzo del titanio assicura che il sistema di scarico BMW M Performance sia leggero ed eccezionalmente resistente al calore e alla corrosione. Infatti, pesa circa otto chilogrammi in meno rispetto all’articolo standard. Il guidatore può scegliere tra due regolazioni per le caratteristiche sonore del sistema di scarico BMW M Performance, entrambe legate ad un profilo prestazionale del motore che può essere attivato toccando un pulsante. In modalità Standard, lo sviluppo del suono è già molto più drammatico rispetto a quello di un modello normale, ha un piglio sportivo ben definito ed è anche adatto all’utilizzo quotidiano. Nelle modalità SPORT e SPORT+, lo sviluppo di potenza viene accompagnato da un rombo potentissimo ed emozionale, che dà al guidatore una chiara indicazione del carico del motore.

Analisi dello stile di guida sportiva grazie a BMW M Performance Drive Analyser
Il BMW M Performance Drive Analyser – disponibile per tutti i modelli BMW a partire da quelli del 2011 – permette ai proprietari di esaminare il loro stile di guida con grande precisione. Sia che il guidatore stia eseguendo giri di pista cronometrati sia che stia semplicemente guidando su strada da un punto A a un punto B, questo nuovo strumento registra i dati dinamici di marcia con efficienza professionale. Il BMW M Performance Drive Analyser consiste in uno stick OBD (On-Board Diagnostic), che viene inserito nella presa relativa dell’auto, oltre che di un software sotto forma di App per smartphone e tablet Android e iOS. Il collegamento tra la vettura e lo stick OBD avviene mediante Bluetooth. Il dispositivo Click & Drive della vettura, a sua volta, permette una facile disposizione dello smartphone sul parabrezza. Tutte le misurazioni, come la velocità della vettura, la marcia innestata, l’utilizzo dell’acceleratore e del freno, tutta una serie di altri dati del motore ed anche l’accelerazione laterale, vengono memorizzati direttamente sullo smartphone/tablet e sono disponibili in qualsiasi momento. I guidatori possono studiare i risultati direttamente sul proprio smartphone dopo ogni viaggio.




















[bookmark: _GoBack]Ulteriori informazioni sui consumi ufficiali di carburante, sui valori specifici di emissioni di CO2 e sui consumi di elettricità delle nuove auto passeggeri sono comprese nel seguente documento: “Leitfaden über fuel consumption, die CO2 emissions und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen” (Guideline for fuel consumption, CO2 emissions and electric power consumption of the new passenger cars), che si può ottenere da tutti i concessionari, dalla Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildem-Schamhausen ed a http://www.dat.de/en/offers/publications/guideline-for-fuel-consumption.htlm. LeitfadenCO2 (GuidelineCO2) (PDF - 2,7 MB).




Per ulteriori informazioni contattare:
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Il BMW Group 
Con i suoi tre marchi BMW, MINI e Rolls-Royce, il BMW Group è il costruttore leader mondiale di auto e moto premium ed offre anche servizi finanziari e di mobilità premium. Come azienda globale, il BMW Group gestisce 30 stabilimenti di produzione e montaggio in 14 paesi ed ha una rete di vendita globale in oltre 140 paesi.

Nel 2013, il BMW Group ha venduto circa 1.963 milioni di automobili e 115.215 motocicli nel mondo. L’utile al lordo delle imposte per l’esercizio 2013 è stato di 7,91 miliardi di Euro con ricavi pari a circa 76,06 miliardi di euro. Al 31 dicembre 2013, il BMW Group contava 110.351 dipendenti.

Il successo del BMW Group si fonda da sempre su una visione sul lungo periodo e su un’azione responsabile. Perciò, come parte integrante della propria strategia, l’azienda ha istituito la sostenibilità ecologica e sociale in tutta la catena di valore, la responsabilità globale del prodotto e un chiaro impegno a preservare le risorse.
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