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Prijzen nieuwe BMW 3 Serie Touring bekend
Op 13 september 2005 beleeft de BMW 3 Serie Touring zijn wereldpremière op de Internationale Automobilausstellung IAA in Frankfurt. Drie dagen later zijn de 325i Touring en de 320d Touring al te bewonderen in de showrooms van de Nederlandse BMW dealers. Nu zijn ook de prijzen bekend.

Coupé-achtig silhouet

De nieuwe, vierde generatie 3 Serie Touring is een moderne interpretatie van de succesformule van de BMW: elegance, dynamiek en sportiviteit met een hoge mate aan flexibiliteit en multifunctionaliteit. Van de voorzijde tot de A-stijl is de nieuwe Touring gelijk aan de Sedan. De aflopende daklijn en de licht stijgende taillelijn geven de nieuwe Touring een rank, coupé-achtig silhouet.

Langer, breder, ruimer

Ook is de nieuwe BMW 3 Serie Touring gegroeid: in de lengte 4.520 mm, + 42 mm vergeleken met de voorganger), in de breedte (1.817 mm, + 78 mm) en in de hoogte (1.418, + 9 mm). De wielbasis is met 35 mm verlengd tot 2.760 mm. 

De ruimtewinst in het interieur is evenredig verdeeld over voor- en achterinzittenden. Gelijktijdig nam de bagageruimte met 25 liter toe tot 460 liter. Als de in de verhouding 40/60 deelbare achterbankleuning wordt neergeklapt ontstaat een vrijwel vlakke laadvloer met een transportvolume van maar liefst 1.385 liter. 

Krachtiger en zuiniger

Evenals de 3 Serie Sedanmodellen beschikken ook de nieuwe 3 Serie Tourings over nieuwe motoren die met lagere verbruikscijfers meer vermogen en een hoger koppel leveren dan hun voorgangers. 

Daarvan is de 325i Touring met zijn nieuwe zescilinder lijnmotor een goed voorbeeld: 218 pk (160 kW) bij 6.500 1/min, een koppel van 250 Nm tussen 2.750 en 4.250 1/min met acceleratiecijfers van 0 – 100 km/h in 7,9 sec en een topsnelheid van 243 km/h. Het verbruik in de ECE cyclus is slechts 8,6 liter per 100 km.

Deze cijfers zijn te danken aan de vermogenswinst van de nieuwe zescilinder met 26 pk (19 kW) en aan gewichtsbesparing.

De nieuwe  320d Touring biedt uiterst dynamische rijprestaties bij verbluffend lage verbruikscijfers. De diesel bereikt een top van 223 km/h, sprint in slechts 8,6 seconden van 0 naar 100 km/h. Daarvoor zorgt de stille viercilinder diesel van 163 pk (120 kW) bij 4.000 1/min en een koppel van 340 Nm - met een verbruik in de ECE cyclus van slechts 5,9 liter per 100 km. De 320d Touring staat evenals de zescilindermodellen op lichtmetalen BMW wielen. En alle dieselmodellen van de nieuwe 3 Serie Touring zijn standaard voorzien van een diesel partikelfilter.

Meer nieuwe Touringmodellen 

Met de introductie van de 3 Serie Touring in september 2005 gaan de volgende modellen eveneens in productie: BMW 330i Touring, 258 pk (190 kW); BMW 320i Touring, 150 pk (110 kW); BMW 330d Touring, 231 pk (170 kW). Alle 3 Serie Touringmodellen zijn standaard uitgevoerd met een handgeschakelde zesversnellingsbak – een 6-traps automaat behoort tot het optieprogramma. 

Net als de 3 Serie Sedan biedt de nieuwe Touring een hoge mate van rijdynamiek. Dat komt door de ideale combinatie van achterwielaandrijving met een gewichtsverdeling van vrijwel 50 : 50 tussen voor- en achteras, een lange wielbasis en korte overhangen.

Ook de nieuw ontwikkelde aluminium vooras met dubbele onderste draaipunten en de five link achteras dragen daar in belangrijke mate aan bij. De nieuwste generatie van het Dynamische Stabiliteits Controlesysteem DSC voorkomt ongewenst uitbreken en andere vormen van onstabiliteit. Voor de zescilinders is het DSC uitgebreid met een vijftal functies: fading compensatie, automatisch droogremmen, wegrij-hulp, soft stop en rem-assistent. 

Eveneens voor de zescilindermodellen is de Actieve besturing van BMW (Active Front Steering) als optie leverbaar – uniek voor deze klasse. Het principe: bij rijden met lage en gemiddelde snelheden wordt de uitslag van de voorwielen vergroot, bij hogere snelheden neemt deze werking steeds meer af. Daarmee geeft de actieve besturing steeds het juiste stuurgevoel dat de rijder in elke rijsituatie optimaal ondersteunt.

Vanzelfsprekend heeft de Touringliefhebber in Nederland de keuze uit Design Line, Executive en Dynamic Executive uitvoeringen. Dat zijn aantrekkelijke combinaties van veelgevraagde opties met voordeel voor de consument.

Consumentenprijzen per september 2005:

BMW 325i Touring vanaf € 44.500,- 

BMW 320d Touring vanaf € 43.750.-
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