Dynamika, komfort, indywidualność na miarę: oryginalne akcesoria BMW w roku 2009.

Linia produktów BMW Performance daje nowe możliwości jeszcze intensywniejszego przeżywania radości jazdy w BMW i szczególnie wyraźnej demonstracji fascynacji dynamiką. Wiosną 2009 roku nastąpi ponowne rozszerzenie oferty opcji doposażeniowych BMW Performance dla modeli BMW serii 3 i BMW serii 1. Ponadto linia akcesoriów BMW Performance obejmie teraz szeroki wybór komponentów doposażeniowych, stworzonych specjalnie do nowego BMW serii 3. Dalszą nowością jest BMW Performance Power Kit, oferowany do wybranych modeli BMW serii 1 i BMW serii 3. Zostanie on po raz pierwszy zaprezentowany podczas tegorocznego Międzynarodowego Salonu Samochodowego w Genewie. Powoduje on zwiększenie mocy 3-litrowego sześciocylindrowego, rzędowego silnika z Twin Turbo i High Precision Injection z 225 kW/306 KM na 240 kW/326 KM.

Linia produktów BMW Performance jest integralną częścią oferty oryginalnych akcesoriów BMW. Pod względem technologicznym i wzorniczym wszystkie komponenty utrzymane są w stylu typowym dla BMW i spełniają bez ograniczeń wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa BMW. Wiosną 2009 r. także program oryginalnych akcesoriów BMW zostanie rozszerzony o kilka atrakcyjnych pozycji. Podczas Salonu Samochodowego w Genewie BMW zaprezentuje dwa nowe przenośne systemy nawigacji, które perfekcyjnie można wkomponować w deskę rozdzielczą samochodów BMW serii 3 i BMW serii 1 oraz BMW X3.

Produkty BMW Performance do nowych BMW serii 3.

Dzięki nowej ofercie z linii produktów BMW Performance można teraz również we wszystkich innych modelach nowego BMW serii 3 zademonstrować fascynację maksymalnymi osiągami technicznymi. Opcje doposażeniowe obejmujące produkty z zakresu układu napędowego, układu jezdnego, aerodynamiki i deski rozdzielczej, stworzone specjalnie dla nowej limuzyny BMW serii 3 i nowego BMW serii 3 Touring, przenoszą doświadczenia konstrukcji sportowych na pojazdy do użytku w zwykłej komunikacji drogowej.

BMW Performance Aerodynamik Kit zapewnia optymalizację dynamicznych właściwości jezdnych i uderzającą prezencję w codziennym ruchu ulicznym. Obejmuje on wyrazisty pas przedni z charakterystycznym, zintegrowanym obramowaniem atrapy chłodnicy w błyszczącym kolorze czarnym oraz dynamicznie ukształtowane progi. Dodatkowo dostępne są dostosowane do danego modelu akcesoria z włókna węglowego: spojler tylny BMW Performance do limuzyny oraz obudowy lusterek zewnętrznych i dyfuzor BMW Performance do obu wersji nadwozia.

W zakresie układu jezdnego oferowany jest sportowy układ hamulcowy BMW Performance, układ jezdny BMW Performance, rozpórka amortyzatorów BMW Performance z włókna węglowego oraz do wyboru dwa rodzaje atrakcyjnych obręczy kół ze stopów lekkich. Sportowy układ hamulcowy BMW Performance obejmuje duże, wentylowane tarcze hamulcowe; na kołach przednich są one perforowane i posiadają szczeliny wentylacyjne. Hamulce z 6-tłoczkowymi zaciskami nieruchomymi na osi przedniej utrzymane są w jaskrawożółtym kolorze i opatrzone napisem „BMW Performance”. Napis taki znajduje się też na rozpórce amortyzatorów umieszczonej w komorze silnika, która dodatkowo zwiększa sztywność karoserii. 

Dzięki nadzwyczaj sportowej konfiguracji układ jezdny BMW Performance zapewnia ulepszone prowadzenie i optymalne osiągi podczas bardzo sportowej jazdy, a jednocześnie duży komfort w codziennym ruchu ulicznym. Zastosowanie układu jezdnego BMW Performance obniża zawieszenie pojazdu o maks. 25 mm. Żółte sprężyny śrubowe BMW Performance stanowią dodatkowy sportowy akcent. Również nowe obręcze kół 313 BMW Performance podkreślają sportowy charakter samochodu i dzięki swej wyjątkowo niskiej masie zwiększają jego zwinność. Są one dostępne w rozmiarze 18 cali (do BMW serii 1) oraz 19 cali (do BMW serii 3). 

Zoptymalizowane prowadzenie powietrza i wyraziste końcówki rur wydechowych.

Nowy układ wlotu powietrza BMW Performance pozwala zwiększyć osiągi sześciocylindrowych, benzynowych silników rzędowych w odpowiednich modelach nowego BMW serii 3. Opierając się na wersji standardowej, zmodyfikowano filtr oraz wewnętrzne prowadzenie powietrza. Zapewnia to lepszy strumień powietrza i zmniejsza ryzyko utraty ciśnienia. Ponadto system przyczynia się do bardzo sportowego brzmienia silnika we wnętrzu pojazdu. Zoptymalizowany rozwój mocy, który zapewnia układ wlotu powietrza BMW Performance, wpływa też pozytywnie na sprawność silnika. 

Natomiast tłumik BMW Performance odpowiada za aspekt akustyczny zwiększonej siły napędowej. Nie wpływając na komfort pasażerów na dłuższych trasach, nadaje on brzmieniu silnika dyskretną, ale wyraźnie sportową nutę. Podwójne końcówki rur wydechowych z chromowanej stali szlachetnej podkreślają optycznie technologiczny status samochodu. 

Produkty BMW Performance pozwalają również ukształtować wnętrze pojazdu w stylu samochodu sportowego. Kubełkowe fotele sportowe BMW Performance obite czarną alcantarą wyróżniają się też szlachetnym, sportowym wyglądem, zapewniając idealne podparcie boczne i odczuwalny komfort. Również boczne poduszki powietrzne wbudowane są w fotele. Przednie fotele sportowe BMW Performance oferowane są do modeli 5-drzwiowych, 3-drzwiowych i Coupé BMW serii 1 oraz do BMW serii 3 Limuzyna, BMW serii 3 Touring oraz BMW serii 3 Coupé.

Uzupełnieniem nowej oferty BMW Performance jest koncepcja innowacyjnej, sportowej kierownicy wielofunkcyjnej. Dzięki obiciu z alcantary i skóry kierownica jest przyjemna w dotyku i dobrze leży w dłoniach. W górnej części koła kierownicy wbudowany jest wyświetlacz LED, na którym wskazywane są różne informacje techniczne, takie jak temperatura wody i oleju, przyspieszenie poprzeczne i wzdłużne oraz punkt przełączania biegów i czas. Poszczególne informacje wyświetlane są za pomocą przycisków wielofunkcyjnych na kierownicy. 

Dźwignia zmiany biegów BMW Performance tworzy nie tylko akcent optyczny, ale pozwala też na maksymalnie dynamiczną zmianę biegów. Zoptymalizowana pod względem ergonomicznym gałka dźwigni zmiany biegów wykończona chromem i czarną alcantarą ułatwia precyzyjne przełączanie biegów, a specjalna dźwignia skraca skoki przełączania biegów o ok. 25% w stosunku do wersji standardowej. Nowy program BMW Performance obejmuje dodatkowo również odpowiednio zaprojektowaną dźwignię wyboru biegów skrzyni automatycznej oraz uchwyt hamulca ręcznego w tej samej stylistyce. Aktualny program BMW Performance uzupełniają ciemne progi wyłożone stalą szlachetną z podświetlanym na żółto napisem BMW Performance, listwy wewnętrzne o wyglądzie włókna węglowego na konsoli środkowej, desce rozdzielczej, przednich i tylnych drzwiach oraz ścianach bocznych z tyłu, a także aluminiowe pedały i oparcie stopy.
Wszystkie komponenty BMW Performance dostępne są oddzielnie. Dzięki temu kierowca nowego BMW serii 3 może za pomocą wybranych opcji doposażeniowych nadać wyraźne, sportowe akcenty tym obszarom, które są dla niego szczególnie ważne. Ponadto wszystkie produkty BMW Performance można połączyć w harmonijną, doskonale dopasowaną całość. Produkty sprzedawane i montowane są przez dealerów BMW oraz autoryzowane serwisy BMW i oddziały BMW.

BMW Performance Power Kit: debiut w nowym obszarze osiągów.

Ponownie przekroczyć poziom maksimum, na nowo zdefiniować wartości graniczne – takie wyzwanie postawili sobie projektanci BMW Performance Power Kit. W wyniku powyższego uzyskano wzrost mocy sześciocylindrowego silnika rzędowego N54 modeli BMW 135i Coupé, BMW 135i Cabrio, Limuzyna BMW 335i, BMW 335i Touring, BMW 335i Coupé i BMW 335i Cabrio. W przypadku tych modeli BMW Performance Power Kit powoduje zwiększenie mocy silnika o 15 kW/20 KM do 240 kW/326 KM. Wzrasta również maksymalny moment obrotowy sześciocylindrowej jednostki do 450 Nm. Ważnym następstwem tego zwiększenia mocy jest wyraźnie odczuwalna dla kierowcy optymalizacja wartości przyspieszenia i elastyczności we wszystkich modelach.

Jednostką napędową, dla której zaprojektowano BMW Performance Power Kit, jest mocny silnik sześciocylindrowy z oferty BMW. Ten napęd, stosowany w modelach flagowych BMW serii 3 i BMW serii 1, wyposażony jest w układ turbodoładowania Twin Turbo i układ bezpośredniego wtrysku benzyny High Precision Injection. Silnik w swojej konfiguracji seryjnej stosowanej w BMW serii 3 i BMW serii 1 pozwala osiągnąć maksymalną moc 225 kW/306 KM i maksymalny moment obrotowy 400 Nm. BMW Performance Power Kit przenosi teraz ten topowy silnik w nowe obszary osiągów. BMW Performance Power Kit składa się z idealnie zestrojonych ze sobą elementów sprzętu i oprogramowania. Został zaprojektowany specjalnie do 3-litrowego sześciocylindrowego silnika rzędowego. Odpowiednie modyfikacje w układzie sterowania silnikiem wpływają pozytywnie na jego sprawność. Dodatkowa chłodnica wodna i odpowiedni dopływ powietrza oraz niezwykle wysokowydajny wentylator głównej chłodnicy wodnej umożliwiają dopasowanie zmienionych warunków termicznych. 

Oprócz jednolitego wzrostu maksymalnej mocy do 240 kW/326 KM BMW Performance Power Kit powoduje zwiększenie maksymalnego momentu obrotowego do 430 Nm przy samochodach z ręczną skrzynią biegów lub do 450 Nm w pojazdach z automatyczną przekładnią. W modelach BMW 335i Coupé i BMW 335i Cabrio można także połączyć BMW Performance Power Kit z siedmiostopniową sportową skrzynią automatyczną z podwójnym sprzęgłem. We wszystkich przypadkach kierowca odczuje wyraźny wzrost dynamiki, co potwierdzają również wartości na instrumentach pomiarowych. BMW Performance Power Kit pozwala silnikowi BMW 335i przyspieszać od 0 do 100 km/h w 5,4 sekundy. Dzięki temu przyspiesza on o 0,2 sekundy szybciej niż samochód w wersji standardowej. Przyspieszenie od 80 do 120 km/h trwa nawet o 0,5 sekundy mniej niż w modelach seryjnych. 

Komfortowo do celu: nowe przenośne systemy nawigacji.

Kolejne uzupełnienie programu oryginalnych akcesoriów BMW wyraźnie zwiększa komfort i bezpieczeństwo. Dla samochodów BMW serii 3 i BMW serii 1 oraz BMW X3 dostępne są teraz dwa nowe przenośne systemy nawigacji w opcji doposażeniowej. Zapewniają one bezpieczne i niezawodne prowadzenie do celu także tych samochodów, które nie posiadają wbudowanego na stałe systemu nawigacji. Systemy nawigacji przenoścnej  BMW Plus i BMW Pro  można zainstalować w idealnie dopasowanym położeniu na desce rozdzielczej. Dzięki zasłoniętym kablom i mocowaniu uchwytu nawigacji, sprawdzonemu pod względem bezpieczeństwa i dopasowanemu do danego modelu, systemy nawigacji stanowią szczególnie zaawansowane rozwiązania odpowiadające pod względem stylistyki i technologii wysokim standardom tej marki. Systemy Nawigacji Przenośnej BMW Plus i BMW Pro łączą możliwość przenoszenia urządzenia nie tylko z zaletami daleko idącej integracji w pojeździe, lecz także z wzornictwem potwierdzającym wysoką jakość, uwzględniającym napis BMW na obudowie.

Systemy Nawigacji Przenośnej BMW Plus i BMW Pro wyposażone są w najnowocześniejszą technikę nawigacji zarówno w zakresie sprzętu, jak i oprogramowania. Oba systemy oferują do wyboru dwu- lub trójwymiarowe wizualizacje mapy i komunikaty głosowe. Obsługa następuje za pośrednictwem 4,3-calowego ekranu dotykowego o wysokiej rozdzielczości. Podczas prowadzenia do celu systemy mogą korzystać z aktualnych komunikatów o ruchu drogowym Traffic Message Chanel (TMC). Znakiem wskazującym lokalizację jest graficzny symbol modelu BMW. Systemy Nawigacji Przenośnej BMW Pro umożliwia dodatkowo wprowadzenie celu jazdy poprzez sterowanie głosowe, które można uaktywnić za pomocą pilota zamocowanego przy kierownicy. Zakres funkcji obu urządzeń obejmuje ponadto zestaw głośnomówiący Bluetooth do telefonów komórkowych ze zintegrowanymi głośnikami i mikrofonem, odtwarzacz MP3 i audioksiążek, przeglądarkę zdjęć, kalkulator oraz opcjonalnie przewodnik cyfrowy.

Gniazdo na karty SD i złącze USB pozwalają na wczytanie danych w obu systemach. W systemie nawigacji przenośnej BMW Pro zainstalowano mapy 33 państw europejskich. W systemie nawigacji prenośnej  BMW Plus klient może indywidualnie wybierać potrzebne mapy i wczytać je poprzez kartę pamięci SD. Oba systemy dają ponadto możliwość zapisu przejechanych tras, a następnie obejrzenia ich na komputerze za pomocą programu Google Earth.

W modelach BMW serii 3 i BMW serii 1 przenośna nawigacja mocowana jest do konsoli środkowej bezpośrednio nad kratką wentylacyjną. Instalacja w BMW X3 następuje w schowku w górnym obszarze deski rozdzielczej, czyli w tym samym miejscu, w którym znajduje się monitor pokładowy systemu nawigacji montowanego na stałe. Urządzenia są podłączone do sieci pokładowej, a ich akumulatory, ładowane podczas jazdy, umożliwiają działanie poza pojazdem przez maks. 6 godzin. W modelach BMW serii 3 i BMW serii 1 zarówno system nawigacji przenośnej BMW Plus, jak i BMW Pro mogą podawać wskazówki nawigacyjne poprzez głośniki samochodowe. 

Dzięki obu nowym przenośnym systemom nawigacji BMW stwarza atrakcyjne możliwości wykorzystania zalet cyfrowego wytyczania trasy w ramach opcji doposażeniowej. Stabilna instalacja bez przyssawki i nieosłoniętych kabli stanowi ważną zaletę w porównaniu z porównywalnymi urządzeniami innych producentów. Funkcjonalność, technika i wzornictwo obu systemów spełniają tym samym wysokie wymagania, jakie klienci BMW stawiają wyposażeniu dodatkowemu i akcesoriom przeznaczonym do ich samochodu. 

