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Nowe BMW serii 7 High Security. Nowa definicja maksymalnej ochrony.
Monachium. Dzięki wprowadzeniu do oferty limuzyn w wersji high security opartych o BMW serii 7, wiodący producent samochodów klasy premium spełni najostrzejsze wymagania dotyczące bezpieczeństwa osób, dla których podróż samochodem wiąże się z dodatkowym ryzykiem. Obydwie wersje samochodu, to jest BMW 760Li High Security oraz BMW 750Li High Security jako pierwsze na świecie zostały certyfikowane zgodnie z wymaganiami BRV 2009 i zapewniają poziom ochrony balistycznej VR7. Dzięki zastosowaniu bardzo efektywnego opancerzenia, wszystkie nieprzeźroczyste powierzchnie nadwozi BMW 760Li High Security oraz BMW 750Li High Security zapewniają poziom ochrony balistycznej VR9. Nowa limuzyna w wersji High Security zapewnia optymalną ochronę pasażerów, a jednocześnie gwarantuje niezrównany komfort podróżowania doskonałym samochodem, pełnym innowacyjnych rozwiązań pozwalających czuć się pewnie w każdych warunkach drogowych.

Obie limuzyny BMW High Security wyznaczają nowe standardy zabezpieczenia osób narażonych na podwyższone ryzyko w czasie podróży samochodem. Unikalna koncepcja zastosowanych zabezpieczeń wynika z doświadczeń zdobytych przez BMW przy zdeterminowanym opracowywaniu konstrukcji i testowaniu samochodów tego typu przez ponad trzydzieści lat.

Koncepcja zabezpieczeń została opracowana równolegle w trakcie konstruowania seryjnego samochodu w ten sposób, by zabezpieczenia były integralnie i technologicznie wbudowane w proces produkcji pojazdu w zakładach Dingolfing należących do BMW. Poszczególne elementy podwozia są dokładnie dostosowane do zwiększonej masy pojazdu wynikającej z zastosowania opancerzenia. Stąd wzmocnione zawieszenia kół, amortyzatory i ich mocowania w nadwoziu należą do zestawu komponentów dostosowanych do konkretnej wersji produkowanego pojazdu. Takie rozwiązanie pozwala osiągnąć spójność charakterystyk wszystkich zastosowanych elementów, czego nie da się uzyskać przebudowując i opancerzając seryjnie wyprodukowaną, cywilną wersję samochodu.

Opancerzenie wykonane ze specjalnego gatunku stali oraz nowo opracowane oszklenie nadwozia chronią przedział pasażerski przed wszelkimi rodzajami potencjalnych ataków. Przedział pasażerski otrzymał opancerzenie drzwi, dachu, słupków, przedniej części podłogi oraz przegrody bagażnika. Wykonywane specjalną techniką płyty pancerne dokładnie odpowiadają kształtem elementom nadwozia, w które są wbudowywane. Skonstruowane dla konkretnego modelu elementy uszczelniające otwory drzwiowe i miejsca łączenia elementów nadwozia gwarantują odpowiednią szczelność pojazdu. 

Podwozie pojazdu opancerzono specjalnymi płytami opracowanymi szczególnie pod kątem maksymalnej ochrony w razie eksplozji ładunku pod samochodem. Kolejnym zabezpieczeniem jest kuloodporne oszklenie nadwozia, mające grubość 6 cm. Jego wielowarstwowa laminowana struktura szklana zapewnia wyjątkową wytrzymałość. Szyby pokryte są od wewnątrz warstwą poliwęglanu, dzięki czemu pasażerom nie grozi poranienie odłamkami szkła.
Dynamika i komfort jazdy nieodbiegające od modeli seryjnych.

Mimo wyjątkowo skutecznych zabezpieczeń samochodu, udało się zachować luksusowy charakter jego wnętrza, a także dynamikę jazdy na poziomie typowym dla limuzyn BMW serii 7. Również wygląd samochodów BMW 760Li High Security oraz BMW 750Li High Security niemal nie zmienił się z powodu zastosowania licznych zabezpieczeń, a odróżnienie z zewnątrz tych samochodów od ich seryjnych, cywilnych odpowiedników jest dosyć trudne. 

Niezrównany poziom bezpieczeństwa zapewnianego przez limuzyny BMW idzie w parze prestiżowym wyglądem, wyjątkowym komfortem i imponującą mocą silników. Zarówno 12 cylindrowe serce BMW 760Li High Security, jak i silnik V8 stosowany w BMW 750Li High Security, łączą całkowicie aluminiową konstrukcję z doładowaniem BMW TwinPower Turbo oraz bezpośrednim wtryskiem benzyny systemu High Precision Injection. Obydwa silniki wyróżniają się zarówno zdolnością dostarczania dużej mocy już przy niskich prędkościach obrotowych, aksamitną pracą typową dla luksusowych limuzyn BMW, a także wyjątkową sprawnością i efektywnością. Mimo wyraźnego przyrostu masy samochodu, oba silniki zapewniają dynamiczne przyspieszanie przy ruszaniu i potężną dawkę momentu obrotowego przy każdej rozwijanej szybkości. Maksymalna prędkość obu limuzyn ograniczona jest elektronicznie do 210 km/h.

Nowo opracowany silnik V12 napędzający BMW 760Li High Security wyzwala maksimum swojej mocy wynoszące 400 kW/544 KM przy 5250 obr/min. Maksymalny moment obrotowy wynoszący 750 Nm dostępny jest przy 1500 obr/min. W połączeniu z nowo skonstruowaną ośmiobiegową przekładnią automatyczną, dwunastocylindrowy sześciolitrowy silnik zachwyca nie tylko niezrównaną miękkością pracy, ale też zdolnością do zamieniania swoich pozornie nieograniczonych zapasów mocy, dostępnych w każdym momencie, na łatwą do precyzyjnego kontrolowania dynamikę jazdy. BMW 760Li High Security przyspiesza od 0 do 100 km/h w czasie 6,2 s.

Znajdujący się pod maską BMW 750Li High Security silnik o pojemności 4,4 litra jest pierwszym silnikiem benzynowym tego rodzaju posiadającym turbosprężarki umieszczone w przestrzeni „V” pomiędzy rzędami cylindrów. Silnik V8 uzyskuje maksymalną moc 300 kW/407 KM w zakresie prędkości obrotowych od 5500 do 6400 obr/min. Jego maksymalny moment obrotowy wynoszący 600 Nm występuje od 1750 do 4500 obr/min. Potężną moc silnika przekazuje na tylne koła sześciobiegowa przekładnia automatyczna. BMW 750Li High Security przyspiesza od 0 do 100 km/h w czasie 7,9 s.

Zarówno jazda BMW 760Li High Security, jak i BMW 750Li High Security będzie niezwykle harmonijna. Poziom komfortu oraz bezpieczeństwa aktywnego obu limuzyn odpowiadają szczególnym standardom jakości typowym dla samochodów BMW serii 7. Innowacyjne, a po części dostępne wyłącznie w samochodach BMW systemy wspomagające kierowcę, pozwalają przewidywać i unikać potencjalnie niebezpiecznych sytuacji drogowych, czyniąc jazdę bezpieczniejszą i spokojniejszą.

Zastosowanie podwójnych wahaczy w zawieszeniu przednich kół oraz zespolonej osi tylnej V, przynosi wiele korzyści w zakresie komfortu i dynamiki jazdy, ale przede wszystkim gwarantuje niezwykle harmonijne zachowanie samochodu na zakrętach, niemal całkowicie eliminując przechyły nadwozia oraz kołysanie boczne i wzdłużne. W dodatku BMW 760Li High Security oraz BMW 750Li High Security wyposażono elektronicznie sterowany system dynamicznej kontroli tłumienia (Dynamic Damping Control), co pozwala dostosowywać charakterystykę pracy amortyzatorów zarówno do specyfiki nawierzchni drogi, jak i do stylu jazdy kierowcy samochodu. 

Układ hamulcowy ma wydajność pozwalającą uzyskiwać wysokie wartości opóźnień we wszystkich sytuacjach drogowych. Efektywność wentylowanych tarczy hamulcowych współpracujących z pływającymi zaciskami przy każdym z kół, to wzorowa stabilność i komfort przy hamowaniu. Oponom typu run-flat towarzyszą osobne dla każdego koła czujniki monitorujące temperaturę i ciśnienie opon.
Opcje specjalne dla spełnienia indywidualnych wymagań w zakresie ochrony.

Podobnie, jak w przypadku wyposażenia służącego komfortowi podróży w obu samochodach, BMW 760Li High Security oraz BMW 750Li High Security również wyposażenie służące bezpieczeństwu i ochronie podróżnych można zaadoptować do indywidualnych wymagań. Dostępny jest interkom z ukrytymi mikrofonami i głośnikami, umożliwiający bezpieczne porozumiewanie się z osobami na zewnątrz samochodu, bez konieczności otwierania okien lub drzwi. Oferowany jest też alarm przeciwnapadowy, system gaśniczy z czujnikami temperatury, umożliwiający zgaszenie pożaru w przedziale silnikowym lub pod samochodem, a także czujniki gazów drażniących, pozwalające chronić pasażerów przed atakiem gazowym. Jeśli system ochrony wnętrza zostanie załączony z powodu nadmiernego stężenia tych gazów, wszystkie okna zostaną automatycznie zamknięte, uruchomiony zostanie centralny zamek, zawory dopływu zewnętrznego powietrza zostaną zamknięte, system wentylacji zostanie wyłączony, a do wnętrza będzie doprowadzone świeże powietrze niepochodzące z otoczenia samochodu, by umożliwić pasażerom swobodne oddychanie.

BMW oferuje także specjalne opcje przeznaczone dla rządów i ambasad. Wyposażenie takie obejmuje wsporniki do flag, instalację radiową maskującą schowek na broń z miejscem na dwie sztuki broni automatycznej w konsoli centralnej. Zastosowano także oświetlenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze z „kogutem” mocowanym na dachu i sygnalizacją migającymi diodami LED zamontowaną w przednim wlocie powietrza. Na życzenie pojazd może być wyposażony również w sygnalizację dźwiękową sterowaną za pomocą systemu iDrive.

W celu spełnienia oczekiwań tak wyjątkowej grupy klientów, BMW zapewnia dyskretne konsultacje oraz zindywidualizowane wsparcie sprzedaży i obsługi samochodu na całym świecie. Limuzyny BMW High Security są obsługiwane wyłącznie przez specjalnie certyfikowane punkty serwisowe. Dostęp do samochodów jest ograniczony tylko do nielicznych osób specjalnie w tym celu wybranych i przeszkolonych. Jako część szczególnej opieki nad tą grupą klientów, BMW oferuje specjalny program szkolenia kierowców pojazdów o wysokim poziomie zabezpieczenia.

